Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Hvidbalance under vandet (kun DSC-W570/W580)

## Hvidbalance under vandet (kun DSC-W570/W580)

Justerer farvetonen, når kameraet er indstillet til (Under vandet)-tilstand i [Valg af motiv], (Filmtilstand (Under vandet))-tilstand i [Filmoptagelsesscene] eller (Panorering under vand)-tilstand i [Panoramaoptagelsesscene].

1. MENU (Hvidbalance under vandet) ønsket tilstand

| (Auto) | Justerer automatisk farvetoner under vand, sådan at de fremstår naturlige.
| (Under vandet 1) | Justerer for undervandsforhold, hvor den blå farve er stærk.
| (Under vandet 2) | Justerer for undervandsforhold, hvor den grønne farve er stærk.
| (Et tryk) | Justerer hvidbalancen afhængigt af lyskilden. Den hvide farve, der gemmes i [1 tryk indst.]-tilstanden, bliver den grundlæggende hvide farve. Anvend denne tilstand når [Auto] og andre indstillinger ikke giver præcise farver.
| (1 tryk indst.) | Gemmer den grundlæggende hvide farve, der vil blive brugt i [Et tryk]-tilstand. [Detaljer]

Bemærkninger

- Afhængig af farven på vandet fungerer Hvidbalance under vandet eventuelt ikke korrekt, selvom du vælger [Under vandet 1] eller [Under vandet 2].

- Når blitzen er indstillet til [Til], kan hvidbalance under vandet kun justeres til [Auto], [Et tryk] eller [1 tryk indst.].

- De hvid-referencer, som er indlæst med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet], gemmes separat.

Tilbage til top