Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Szenenerkennung

## Szenenerkennung

Erweiterter Modus
Die Kamera erkennt automatisch die Aufnahmebedingungen und führt dann die Aufnahme durch. Wenn eine Bewegung erkannt wird, wird die ISO-Empfindlichkeit entsprechend der Bewegung erhöht, um Motivunschärfe (Bewegungserkennung) zu reduzieren.
Die Kamera erkennt die folgenden Szenentypen. Wenn die Kamera die optimale Einstellung für die jeweilige Szene ermittelt, zeigt sie das entsprechende Symbol und die Anleitung an.
(Dämmer), (Dämmer-Porträt), (Dämmer. aufn. mit Stativ), (Gegenlicht), (Gegenlichtporträt), (Landschaft), (Makro), (Porträt)

1. MENU (AUFN-Modus) (Intelligente Automatik) (Szenenerkennung) gewünschter Modus

| (Auto) | Wenn die Kamera die Szene erkennt, wählt sie die optimalen Einstellungen und nimmt das Bild auf.
| (Erweitert) | Wenn die Kamera die Szene erkennt, wählt sie die optimalen Einstellungen. Wenn die Kamera (Dämmer), (Dämmer-Porträt), (Dämmer. aufn. mit Stativ), (Gegenlicht) oder (Gegenlichtporträt) erkennt, ändert sie automatisch die Einstellung und nimmt ein weiteres Bild auf. Wenn Sie zwei Bilder in Folge aufnehmen, wird das Zeichen + auf dem Symbol grün. Wenn zwei Bilder aufgenommen werden, werden die beiden Bilder unmittelbar nach der Aufnahme nebeneinander angezeigt. Wenn [Augen-zu-Reduzierung] angezeigt wird, werden automatisch 2 Bilder aufgenommen, und das Bild mit offenen Augen wird automatisch ausgewählt. [Details]

Hinweise

- Die Szenenerkennungsfunktion ist unwirksam, wenn Sie mit Digitalzoom aufnehmen.

- Die verfügbaren Blitzeinstellungen sind [Auto] und [Aus].

- In einer Umgebung, in der trotz Stativmontage Vibrationen auf die Kamera übertragen werden, können Szenen des Typs (Dämmer. aufn. mit Stativ) manchmal nicht erkannt werden.

- Manchmal wählt die Kamera eine lange Verschlusszeit, wenn sie eine Szene als (Dämmer. aufn. mit Stativ) beurteilt. Halten Sie die Kamera während der Aufnahme ruhig.

- Diese Szenen werden je nach der Situation eventuell nicht erkannt.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche MENU-Posten eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „MENU-Posten, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

### Erweiterter Modus

Im Modus [Erweitert] nimmt die Kamera zwei Bilder nacheinander auf, deren Einstellungen sich wie folgt unterscheiden, wenn sie die Szenen (Dämmer), (Dämmer-Porträt), (Dämmer. aufn. mit Stativ), (Gegenlicht) oder (Gegenlichtporträt) erkennt, die zu Unschärfe neigen. Sie können das gewünschte Bild aus den zwei Aufnahmen auswählen.

| Erstes Bild* | Zweites Bild
| Aufnahme mit Langzeit-Synchronisierung | Aufnahme mit erhöhter Empfindlichkeit und reduziertem Verwackeln
| Aufnahme mit Langzeit-Synchronisierung | Aufnahme mit noch längerer Verschlusszeit ohne Erhöhung der Empfindlichkeit
| Aufnahme mit Langzeit-Synchronisierung unter Verwendung des angeblitzten Gesichts als Richtlinie | Aufnahme mit erhöhter Empfindlichkeit unter Verwendung des Gesichts als Richtlinie und mit reduziertem Verwackeln
| Aufnahme mit Blitz | Aufnahme nach Einstellung von Helligkeit und Kontrast des Hintergrunds (DRO plus)
| Aufnahme unter Verwendung des angeblitzten Gesichts als Richtlinie | Aufnahme nach Einstellung von Helligkeit und Kontrast des Gesichts und Hintergrunds (DRO plus)

* Wenn [Blitz] auf [Auto] eingestellt ist.
Was ist die Anti-Blinzel-Funktion?
Bei Einstellung auf [Erweitert] nimmt die Kamera automatisch zwei Bilder nacheinander* auf, wenn sie (Porträt) erkennt. Die Kamera führt automatisch Auswahl, Anzeige und Aufzeichnung des Bilds durch, auf dem die Augen nicht blinzeln. Falls die Augen auf beiden Bildern geschlossen sind, wird die Meldung „Geschlossene Augen erkannt“ angezeigt.
* außer bei Blitzauslösung/langer Verschlusszeit
Zurück nach oben