Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Προφυλάξεις > Φορτιστής μπαταρίας

## Φορτιστής μπαταρίας

- Στο φορτιστή μπαταρίας (παρέχεται) μπορούν να φορτιστούν μόνο μπαταρίες τύπου NP-BN1 (και κανένας άλλος τύπος). Διαφορετικές μπαταρίες από το συγκεκριμένο είδος ενδέχεται να έχουν διαρροή, να υπερθερμανθούν ή να εκραγούν αν προσπαθήσετε να τις φορτίσετε, αποτελώντας κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία και εγκαύματα.

- Αφαιρέστε τη φορτισμένη μπαταρία από το φορτιστή. Αν αφήσετε τη φορτισμένη μπαταρία στο φορτιστή, ενδέχεται να μειωθεί η ζωή της μπαταρίας.

- Η λυχνία CHARGE του παρεχόμενου φορτιστή μπαταριών αναβοσβήνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Αναβοσβήνει γρήγορα: Αναβοσβήνει τη λυχνία επανειλημμένα σε χρονικό διάστημα 0,15 δευτερολέπτων.

- Αναβοσβήνει αργά: Αναβοσβήνει τη λυχνία επανειλημμένα σε χρονικό διάστημα 1,5 δευτερολέπτων.

- Όταν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει γρήγορα, βγάλτε την μπαταρία που φορτίζετε και κατόπιν τοποθετήστε ξανά και καλά την ίδια μπαταρία στο φορτιστή μπαταρίας. Αν αναβοσβήνει γρήγορα η λυχνία CHARGE ξανά, αυτό μπορεί να υποδεικνύει σφάλμα της μπαταρίας ή ότι έχει εισαχθεί μπαταρία διαφορετικού τύπου από τον καθορισμένο. Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι του καθορισμένου τύπου. Αν η μπαταρία είναι του καθορισμένου τύπου, αφαιρέστε την μπαταρία, αντικαταστήστε τη με μία νέα μπαταρία ή μία άλλη και ελέγξτε αν ο φορτιστής μπαταρίας λειτουργεί σωστά. Αν ο φορτιστής μπαταρίας λειτουργεί σωστά, μπορεί να έχει προκύψει σφάλμα μπαταρίας.

- Όταν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύει ότι ο φορτιστής μπαταρίας διακόπτει προσωρινά τη φόρτιση σε λειτουργία αναμονής. Ο φορτιστής μπαταρίας διακόπτει τη φόρτιση και εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής αυτόματα όταν η θερμοκρασία βρίσκεται εκτός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας. Όταν η θερμοκρασία επιστρέψει εντός του κατάλληλου εύρους, ο φορτιστής μπαταρίας συνεχίζει τη φόρτιση και ανάβει ξανά η λυχνία CHARGE. Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 30°C.

Πίσω στην κορυφή