Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de la utilización > Nombres de partes y lista de iconos visualizados en la pantalla > Lista de iconos visualizados en la pantalla

## Lista de iconos visualizados en la pantalla

Lista de iconos del modo de toma de imagen
Lista de iconos del modo de visionado
Los iconos se visualizan en la pantalla para indicar el estado de la cámara.
Puede cambiar la visualización en pantalla utilizando DISP (Config. Visualización pantalla) del botón de control.

### Lista de iconos del modo de toma de imagen

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica
| Selección de escena se visualiza solamente en la DSC-W570/W580.
| Modo de toma de imagen (Automático inteligente, Programa automático)
| Escena toma película se visualiza solamente en la DSC-W570/W580.
| Escena de toma panorámica se visualiza solamente en la DSC-W570/W580.
| Icono de Reconocimiento de escena
| Balance del blanco / se visualiza solamente en la DSC-W570/W580.
| Modo de medición
| Aviso de vibración
| Reconocimiento de escena
| Reducción ojos cerrados
| Ajustes de ráfaga
| DRO
| Efecto piel suave
| Indicador de sensibilidad de detección de sonrisas
1,4 | Relación del zoom

Visualización | Indicación
| Bloqueo AE/AF
ISO400 | Número ISO
| Obturación lenta con reducción de ruido (NR)
125 | Velocidad de obturación
F2,7 | Valor de abertura
+2,0EV | Valor de exposición
| Indicador del cuadro del visor de rango AF
GRABAR Espera | Grabación de una película/en espera de película
0:12 | Tiempo de grabación (m:s)

Visualización | Indicación
| Carpeta de grabación
96 | Número de imágenes que se pueden grabar
100Min | Tiempo que se puede grabar
| Soporte de grabación (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Visualización del modo Eye-Fi
| Iluminador AF
| Modo de flash
| Reducción del efecto ojos rojos
| Carga del flash

Visualización | Indicación
| Autodisparador
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
| Detección de cara
| Aviso de archivo base datos lleno/Error de archivo base datos
| Destino
| Aviso de recalentamiento
| Cuadro del visor de rango AF
| Cruz filial de la medición de punto

### Lista de iconos del modo de visionado

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica
| Proteger
| Orden de impresión (DPOF)
| Zoom de reproducción
| Modo visualización
| Ajustes de TransferJet

Visualización | Indicación
101-0012 | Número de carpeta-archivo
2010 1 1 9:30 AM | Fecha/hora grabadas de la imagen de reproducción

Visualización | Indicación
| Carpeta de reproducción
12/12 | Número de imagen/Número de imágenes grabadas en rango de fecha, carpeta seleccionada
| Soporte de reproducción (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Visualización del modo Eye-Fi
| Cambio de carpeta
| Modo de medición
| Modo de flash
| Balance del blanco / se visualiza solamente en la DSC-W570/W580.
ISO400 | Número ISO
| Aviso de archivo base datos lleno/Error de archivo base datos

Visualización | Indicación
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
+2,0EV | Valor de exposición
500 | Velocidad de obturación
F2,7 | Valor de abertura
| Reproducción
| Barra de reproducción
00:00:12 | Contador
| Volumen

Volver al principio