Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Reconocimiento de escena

## Reconocimiento de escena

Modo avanzado
La cámara detecta automáticamente las condiciones de toma, y después toma la imagen. Cuando se detecta un movimiento, la sensibilidad ISO aumenta de acuerdo con el movimiento para reducir el desenfoque del motivo (Detección de movimiento).
La cámara reconoce los siguientes tipos de escenas. Cuando la cámara determina la escena optima, visualiza el icono y guía correspondientes.
(Crepúsculo), (Retrato crepúsculo), (Crepúsculo con trípode), (Contraluz), (Retrato a contraluz), (Paisaje), (Macro), (Retrato)

1. MENU (Modo Grabación) (Inteligente Auto) (Reconocimiento de escena) modo deseado

| (Auto) | Cuando la cámara reconozca la escena, cambiará a los ajustes óptimos y tomará la imagen.
| (Avanzado) | Cuando la cámara reconozca la escena, cambiará a los ajustes óptimos. Cuando la cámara reconozca (Crepúsculo), (Retrato crepúsculo), (Crepúsculo con trípode), (Contraluz) o (Retrato a contraluz), cambiará automáticamente los ajustes y tomará otra imagen. Cuando tome dos imágenes consecutivamente, la marca + del icono se volverá verde. Cuando se toman dos fotogramas, las dos imágenes se visualizan una al lado de la otra inmediatamente después de la toma. Cuando se visualice [Reducción ojos cerrados], se tomarán 2 imágenes automáticamente y se seleccionará automáticamente la imagen con los ojos abiertos. [Detalles]

Notas

- La función Reconocimiento de escena no responderá cuando tome imágenes utilizando el zoom digital.

- Los ajustes de flash disponibles son [Auto] y [Desactivar].

- Las escenas (Crepúsculo con trípode) algunas veces no podrán ser reconocidas en un entorno donde las vibraciones sean transferidas a la cámara aunque ésta esté fija en un trípode.

- Algunas veces se producirá una obturación lenta cuando una escena sea reconocida como (Crepúsculo con trípode). Mantenga la cámara quieta durante la toma.

- Estas escenas podrán no ser reconocidas dependiendo de la situación.

- Es posible que no pueda ajustar algunos elementos de MENU dependiendo del modo de Grabación seleccionado. Para más detalles, consulte “Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación.” [Detalles]

### Modo avanzado

En modo [Avanzado], la cámara toma dos imágenes consecutivamente con los ajustes variando de la forma siguiente cuando reconoce las escenas (Crepúsculo), (Retrato crepúsculo), (Crepúsculo con trípode), (Contraluz) o (Retrato a contraluz), que tienden a desenfocarse. Puede seleccionar la imagen que desee entre las dos imágenes tomadas.

| Primera imagen* | Segunda imagen
| Toma en Sinc lenta | Toma aumentando la sensibilidad y reduciendo el movimiento
| Toma en Sinc lenta | Toma con velocidad de obturación aun más lenta sin aumentar la sensibilidad.
| Toma en Sinc lenta con la cara que el flash destella como guía | Toma aumentando la sensibilidad con la cara como guía y reduciendo el movimiento
| Toma con el flash | Toma con el brillo y el contraste de fondo ajustados (DRO plus)
| Toma con la cara que el flash destella como guía | Toma con el brillo y el contraste de la cara y el fondo ajustados (DRO plus)

* Cuando [Flash] está ajustado a [Auto].
¿Qué es la función Reducción de ojos cerrados?
Cuando está ajustada a [Avanzado], la cámara toma automáticamente dos imágenes consecutivamente* cuando reconoce (Retrato). La cámara seleccionará, visualizará y grabará la imagen cuyos ojos no parpadean automáticamente. Si los ojos están cerrados en ambas imágenes, se visualizará el mensaje “Se detectaron ojos cerrados”.
* excepto cuando el flash destella/cuando la velocidad de obturación es lenta
Volver al principio