Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia/Tietoja kamerasta > Kuvien määrä ja videoiden tallennusaika > Videoiden kuvausaika

## Videoiden kuvausaika

Alla oleva taulukko näyttää likimääräiset enimmäistallennusajat. Nämä ovat kaikkien videotiedostojen kokonaisajat. Jatkuva kuvaus on mahdollista noin 29 minuutin ajan kerrallaan. Videotiedoston maksimikoko on noin 2 Gt.
(h (tunti), m (minuutti), s (sekunti))

Laatu/koko | Sisäinen muisti | Tällä kameralla alustettu muistikortti
Noin 27 Mt | 2 Gt | 4 Gt | 8 Gt | 16 Gt | 32 Gt
1280x720(hieno) | — | 25m (20m) | 55m (40m) | 1h 50m (1h 20m) | 3h 40m (2h 45m) | 7h 25m (5h 30m)
1280x720(vakio) | — | 40m (25m) | 1h 20m (55m) | 2h 40m (1h 50m) | 5h 25m (3h 40m) | 10h 50m (7h 25m)
VGA | 1m (45s) | 1h 20m (1h) | 2h 40m (2h) | 5h 25m (4h) | 10h 50m (8h 5m) | 21h 45m (16h 20m)

Numero kohdassa ( ) on minimitallennusaika.
Huomaa

- Videoiden tallennusaika vaihtelee, koska kamerassa on VBR (muuttuva bittinopeus), joka säätää automaattisesti kuvanlaatua kuvausolosuhteiden mukaan. Nopeasti liikkuvaa kohdetta tallennettaessa kuva on tarkempi mutta tallennusaika oin lyhyempi, koska tallennukseen tarvitaan enemmän muistia. Tallennusaika voi vaihdella myös kuvausolosuhteiden, kohteet tai kuvan kokoasetusten mukaan.

Takaisin ylös