Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Balance blanc sous l’eau (DSC-W570/W580 seulement)

## Balance blanc sous l’eau (DSC-W570/W580 seulement)

Règle les tonalités de couleur lorsque l’appareil est placé sur le mode (Sous l’eau) dans [Sélection scène], mode (Mode Film (Sous l’eau)) dans [Scène Enreg. film] ou mode (Panor. par balayage sous l’eau) dans [Scène enreg. en panorama].

1. MENU (Balance blanc sous l’eau) le mode souhaité

| (Auto) | Ajuste automatiquement les tonalités de couleur sous l’eau de sorte qu’elles paraissent naturelles.
| (Sous l’eau 1) | Effectue un réglage correspondant aux conditions sous l’eau lorsque le bleu est profond.
| (Sous l’eau 2) | Effectue un réglage correspondant aux conditions sous l’eau lorsque le vert est profond.
| (Press. uniq) | Effectue un réglage de la balance des blancs en fonction de la source de lumière. La couleur blanche mémorisée en mode [Rég pres uniq] devient la couleur blanche de base. Utilisez ce mode lorsque [Auto] et les autres réglages ne fournissent pas des couleurs fidèles.
| (Rég pres uniq) | Mémorise la couleur blanche de base qui sera utilisée en mode [Press. uniq]. [Détails]

Remarques

- Selon la couleur de l’eau, il se peut que la balance des blancs sous l’eau ne fonctionne pas correctement même si vous sélectionnez [Sous l’eau 1] ou [Sous l’eau 2].

- Lorsque Flash se trouve sur [Activé], la balance des blancs sous l’eau ne peut être réglée que sur [Auto], [Press. uniq] ou [Rég pres uniq].

- Les références de blanc chargées en utilisant [Bal blanc] et [Balance blanc sous l’eau] sont stockées séparément.

Haut