Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Détection de visage

## Détection de visage

Sélection du visage prioritaire (Mise au point continue)
Lorsque la fonction Détection de visage est utilisée, l’appareil détecte les visages de vos sujets et ajuste automatiquement les paramètres de mise au point, flash, exposition, balance des blancs et atténuation des yeux rouges.
Lorsque l’appareil détecte plus d’un sujet, il juge quel est le sujet principal et règle la mise au point par priorité. Le cadre de détection de visage pour le sujet principal devient orange. Le cadre pour lequel la mise au point est réglée devient vert en enfonçant le déclencheur à mi-course.

1. MENU (Détection de visage) le mode souhaité

| (Désact) | La Détection de visage ne peut pas être utilisée.
| (Auto) | Sélectionne le visage sur lequel l’appareil doit effectuer automatiquement la mise au point.
| (Priorité enfant) | Détecte et effectue la prise de vue avec la priorité sur le visage d’enfant.
| (Priorité adulte) | Détecte et effectue la prise de vue avec la priorité sur le visage d’adulte.

Remarques

- [Désact] n’est pas disponible lorsque [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

- Vous ne pouvez sélectionner [Détection de visage] que lorsque le mode de mise au point se trouve sur [AF multi] et le [Mode de mesure] se trouve sur [Multi].

- La fonction de détection de visage est inopérante lors de l’utilisation du zoom numérique.

- Jusqu’à 8 visages de sujets peuvent être détectés.

- Selon les conditions, il se peut que les adultes et enfants ne soient pas correctement reconnus.

- Pendant la prise de vue Détection sourire, [Détection de visage] est automatiquement placé sur [Auto] même s’il se trouve sur [Désact].

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d‘informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

### Sélection du visage prioritaire (Mise au point continue)

Normalement, l’appareil sélectionne automatiquement le visage sur lequel mettre au point en fonction du réglage [Détection de visage], mais vous pouvez aussi sélectionner un visage pour lui donner la priorité.

1. Appuyez sur de la touche de commande pendant la Détection de visage.

Le cadre témoin apparaît.

1. Placez le cadre témoin sur le visage détecté et appuyez sur .

Le cadre devient de couleur orange .

1. Pour annuler la priorité de visage, appuyez à nouveau sur .

- Il se peut qu’il ne soit pas possible de détecter correctement le visage sélectionné, selon la luminosité ambiante, la coiffure du sujet, etc. Dans ce cas, sélectionnez à nouveau le visage dans les conditions où l’image sera prise.

- Lorsque la fonction Détection de sourire est utilisée avec le cadre de Détection de visage sélectionné, la Détection de sourire ne s’effectue que sur le visage sélectionné.

- En Mode Facile ou lorsque [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes], vous ne pouvez pas sélectionner un visage prioritaire.

Rubrique associée
Atténuation yeux fermés
Haut