Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions/Sur cet appareil > Nombre d’images fixes et durée enregistrable de films > Durée enregistrable de films

## Durée enregistrable de films

Le tableau ci-dessous indique les durées d’enregistrement maximum approximatives. Ce sont les durées totales pour tous les fichiers de film. Une prise de vue continue est possible pendant environ 29 minutes par séance. La taille maximum d’un fichier de film est de jusqu’à environ 2 Go.
(h (heures), m (minutes), s (secondes))

Qualité/Taille | Mémoire interne | Carte mémoire formatée avec cet appareil
Environ 27 Mo | 2 Go | 4 Go | 8 Go | 16 Go | 32 Go
1280x720(Fine) | — | 25m (20m) | 55m (40m) | 1h 50m (1h 20m) | 3h 40m (2h 45m) | 7h 25m (5h 30m)
1280x720(Standard) | — | 40m (25m) | 1h 20m (55m) | 2h 40m (1h 50m) | 5h 25m (3h 40m) | 10h 50m (7h 25m)
VGA | 1m (45s) | 1h 20m (1h) | 2h 40m (2h) | 5h 25m (4h) | 10h 50m (8h 5m) | 21h 45m (16h 20m)

Les valeurs entre ( ) sont les durées enregistrables minimum.
Remarque

- La durée enregistrable des films varie car l’appareil est équipé d’une fonction VBR (Variable Bit Rate (débit binaire variable)), qui ajuste automatiquement la qualité d’image selon la scène de prise de vue. Lorsque vous enregistrez un sujet se déplaçant rapidement, l’image est plus claire mais la durée enregistrable est plus courte car plus de mémoire est nécessaire pour l’enregistrement. La durée enregistrable varie aussi en fonction des conditions de prise de vue, du sujet ou des réglages de taille d’image.

Haut