Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Rješavanje problema > Rješavanje problema > Snimanje fotografija/videozapisa

## Snimanje fotografija/videozapisa

Fotoaparat ne snima slike.

- Ako su slike snimljene na internu memoriju čak i kad je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat, provjerite je li memorijska kartica sasvim umetnuta u fotoaparat.

- Provjerite slobodni kapacitet interne memorije ili memorijske kartice. Ako nema slobodnog prostora, postupite na jedan od sljedećih načina:

- Izbrišite nepotrebne slike. [Pojedinosti] [Pojedinosti]

- Promijenite memorijsku karticu.

- Fotoaparat ne može snimati slike dok se puni bljeskalica.

- Kad snimate videozapise, preporuča se korištenje sljedećih memorijskih kartica:

- »Memory Stick PRO Duo« (Mark2), »Memory Stick PRO-HG Duo«

- SD kartica (Klasa 4 ili brža)

- Postavite način okidanja (Still Image) pri snimanju fotografija.

- Namjestite mjenjač moda na (video) za snimanje videozapisa.

- Podesite [Pokazni način rada] na [Isključeno]. [Pojedinosti]

Ne radi funkcija okidanja na osmjeh.

- Ako se ne detektira osmjeh ne može se snimiti slika. [Pojedinosti]

- Podesite [Pokazni način rada] na [Isključeno]. [Pojedinosti]

Ne radi funkcija za sprečavanje zamućenja.

- Kod noćnog snimanja funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi ispravno.

- Snimajte nakon što pritisnete okidač dopola.

Snimanje predugo traje.

- Kad brzina zatvarača padne ispod izvjesne granice, primjerice kod snimanja na tamnim mjestima, fotoaparat automatski smanjuje šum slike. Ova se funkcija zove smanjenje šuma pri malim brzinama zatvarača i snimanje duže traje.

Slika nije izoštrena.

- Objekt je preblizu. Pri snimanju pazite da udaljenost između objekta i objektiva bude veća od minimalne udaljenosti snimanja (oko 5 cm (W)/100 cm (T) od objektiva).

- Mod (Sumrak), (Krajolik) ili (Vatromet) odabire se u Odabiru scene kad se snimaju fotografije.

Ne radi zum.

- U načinu Panoramskog snimanja ne možete koristiti optički zum.

- Inteligentni zum ne radi za neke veličine slike. [Pojedinosti]

- Digitalni zum se ne može koristiti kod:

- Snimanja videozapisa.

- Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh.

- [Samookidač] je postavljen na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.].

Funkcija detekcije lica nije dostupna.

- Otkrivanje lica može se odabrati samo kad je mod izoštravanja podešen na [Višestruki AF], a [Način mjerenja svjetla] podešen na [Višestruko]..

Ne radi bljeskalica.

- Bljeskalica neće raditi u sljedećim slučajevima:

- Odabrano je brzo snimanje. [Pojedinosti]

- Mod (Sumrak), (Visoka osjetljivost) ili (Vatromet) bira se u Odabiru scene.

- Snimanje u načinu Panoramsko snimanje.

- Snimanje u načinu snimanja videozapisa.

- Podesite bljeskalicu na (Uključeno) kad je mod Odabir scene podešen na mod (Krajolik), (Sladokusac), (Kućni ljubimci), (Plaža), (Snijeg) ili (Podvodno) (samo DSC-W570/W580). [Pojedinosti]

Na slikama snimljenim s bljeskalicom pojavljuju se »bijele točke«.

- Čestice koje lebde u zraku (prašina, polen, itd.) reflektiraju svjetlost bljeskalice i pojavljuju se na slici kao bijele točke. Ne radi se o neispravnom radu. [Pojedinosti]

Ne radi funkcija snimanja izbliza (macro).

- Fotoaparat automatski podešava žarište. Pritisnite dopola i zadržite okidač. Podešavanje žarišta kod snimanja bliskih objekata može malo potrajati.

- Mod (Krajolik), (Sumrak) ili (Vatromet) bira se u Odabiru scene.

Na LCD zaslonu nisu prikazani datum i vrijeme.

- Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja. Prikazuju se samo za vrijeme reprodukcije.

Na slike se ne može dodati datum.

- Fotoaparat nema mogućnost stavljanja datuma na slike. Pomoću »PMB« mogu se tiskati ili pohranjivati slike s datumom. [Pojedinosti]

Indikatori otvora zaslona (F) i brzine zatvarača trepere kad se dopola pritisne okidač.

- Ekspozicija nije ispravno podešena. Podesite ekspoziciju. [Pojedinosti]

Boje slike nisu prirodne.

- Podesite balans bijelog. [Pojedinosti]

Na svijetlim dijelovima objekta pojavljuju se bijele i grimizne linije ili čitavi zaslon slike postaje crvenkast.

- Ova pojava se zove razmazivanje. Ne radi se o neispravnom radu. Mrlja se ne snima na slikama, ali se snima u obliku linija ili neravnomjernih boja na panoramskim slikama ili videozapisima.
  (»Svijetli dijelovi« odnose se na sunce ili električnu rasvjetu koja je mnogo svjetlija od okoline).

U uvjetima lošeg osvjetljenja na slici reproduciranoj na zaslonu vidi se šum.

- Fotoaparat pokušava povećati vidljivost zaslona privremenim posvjetljivanjem slike u uvjetima slabog svjetla. To nema nikakvog utjecaja na snimljenu sliku.

Pojavljuje se učinak crvenih očiju.

- Postavite [Smanj. ef. crv. očiju] na [Autom.] ili [Uključeno]. [Pojedinosti]

- Kad koristite bljeskalicu snimajte objekt s udaljenosti manjoj od dosega bljeska.

- Osvijetlite prostor i snimite objekt.

- Retuširajte sliku pomoću [Retuširanje] [Ispravak efekta crvenih očiju] u izborniku pregledavanja [Pojedinosti] ili je popravite pomoću »PMB« [Pojedinosti].

Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.

- Ne radi se o neispravnom radu. Ove točke nisu snimljene.

Nije moguće uzastopno snimanje slika.

- Interna memorija ili memorijska kartica je puna. Izbrišite nepotrebne slike. [Pojedinosti] [Pojedinosti]

- Kapacitet baterije je nizak. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu.

Više puta se snima ista slika.

- Postavite [Postavke brzog snimanja] na [Jedna]. [Pojedinosti]

- [Prepoznavanje scena] je podešena na [Napredno]. [Pojedinosti]

Natrag na vrh