Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Fehér egyensúly

## Fehér egyensúly

A fehér alapszín rögzítése [Egygomb beállítás] üzemmódban
Beállítja a színárnyalatokat a környezeti fényviszonyoknak megfelelően. A funkciót akkor használja, ha a kép színei természetellenesnek hatnak.

1. MENU (Fehér egyensúly) kívánt üzemmód

| (Auto) | Automatikusan beállítja a fehéregyensúlyt a színek természetes megjelenítéséhez.
| (Nappali fény) | Napsütéses külső helyszínhez, esti látképekhez, éjszakai helyszínekhez, neonfényekhez, tűzijátékhoz, stb. állítja be.
| (Felhős) | Felhős éghez vagy sötét helyszínekhez állítja be.
| (1. fénycső fehéregyensúly) (2. fénycső fehéregyensúly) (3. fénycső fehéregyensúly) | [1. fénycső fehéregyensúly]: Fehér fénycsöves világításhoz állítja be. [2. fénycső fehéregyensúly]: Természetes fehér fénycsöves világításhoz állítja be. [3. fénycső fehéregyensúly]: Nappali fehér fénycsöves világításhoz állítja be.
| (Izzólámpa) | Izzólámpás vagy pl. műteremben előforduló erős megvilágítású helyszínekhez állítja be.
| (Vaku) | A vaku feltételeihez állítja be a fehéregyensúlyt.
| (Egygombnyomás) | A fényforráshoz állítja be a fehéregyensúlyt. A fehér alapszín az [Egygomb beállítás] üzemmódban eltárolt fehér szín lesz. Használja ezt az üzemmódot, ha az [Auto] és egyéb beállításokkal nem érhetők el élethű színek.
| (Egygomb beállítás) | Eltárolja az [Egygombnyomás] üzemmódban használatos fehér alapszínt. [Részletek]

A megvilágítás hatásai
A tárgy látható színét a megvilágítási feltételek befolyásolják.
A színtónusok beállítása automatikus, de a Fehéregyensúly funkcióval a színtónusok kézzel is beállíthatók.
Nappali fény (fehér az alapértelmezett)
Felhős (kékes)
Neonfény (zöldes)
Izzólámpa (vöröses)
Megjegyzések

- Ha a megvilágító fénycső villódzik, előfordulhat, hogy a fehéregyensúly funkció még az [1. fénycső fehéregyensúly], [2. fénycső fehéregyensúly] vagy [3. fénycső fehéregyensúly] kiválasztásával sem működik megfelelően.

- Ha vakuval fényképez a [Vaku]-tól eltérő üzemmódban, a [Fehér egyensúly] beállítása [Auto] lesz.

- Ha a [Vaku] beállítása [Be] vagy [Lassú szinkron], a fehéregyensúly beállítása csak a következő lehet: [Auto], [Vaku], [Egygombnyomás] vagy [Egygomb beállítás].

- A vaku feltöltése közben az [Egygomb beállítás] nem választható.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos MENU elemek nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek”. [Részletek]

### A fehér alapszín rögzítése [Egygomb beállítás] üzemmódban

1. A fényképezéskor várható fényviszonyok mellett fogjon be egy fehér tárgyat, például egy papírlapot úgy, hogy az kitöltse a képernyőt.

1. MENU (Fehér egyensúly) [Egygomb beállítás] a vezérlőgombon

A képernyő rövid időre elsötétül, majd miután a készülék beállította a fehéregyensúlyt, és a beállítást eltárolta, újra megjelenik a felvételi képernyő.
Megjegyzések

- Ha fényképezés közben villog a jelzés, akkor a fehéregyensúly nincs beállítva vagy nem állítható be. Használja az automatikus fehéregyensúly funkciót.

- Ha az [Egygomb beállítás] folyamatban van, akkor vigyázzon, hogy a fényképezőgép ne remegjen, és ne koccanjon semmihez.

- Ha a vaku üzemmód beállított értéke [Be] vagy [Lassú szinkron], a fehéregyensúly beállítása a vaku fényéhez is alkalmazkodik.

- A [Fehér egyensúly] és a [Víz alatti fehéregyensúly] funkcióhoz használt fehérszín-referenciákat a készülék külön tárolja (csak DSC-W570/W580).

Vissza a tetejére