Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Képméret/Panorámakép mérete

## Képméret/Panorámakép mérete

A képméret állóképek készítésekor
Képméret Egyszerű üzemmódban
Képméret panorámaképek készítésekor
A képméret mozgóképek készítésekor
A képméret a fényképezéskor rögzített képfájl méretét adja meg.
Minél nagyobb a kép mérete, annál több részlet adható vissza a kép nagyobb formátumú nyomtatása esetén. Minél kisebb a kép mérete, annál több kép rögzíthető.

1. MENU (Képméret)/ (Panorámakép mérete) kívánt méret

A „képminőségről” és a „képméretről”
A digitális kép pixeleknek hívott kis pontok összességéből áll.
Ha nagyszámú pixelt tartalmaz (A), a kép nagy méretűvé válik, több memóriát foglal el, és finom részletek is megjelennek. A „képméretet” a pixelek száma adja. Noha a fényképezőgép képernyőjén nem láthatja a különbséget, a finom részletek és az adatfeldolgozási idő eltérő, amikor a képet kinyomtatja, illetve megjeleníti egy számítógép-képernyőn.

1. Fénykép mérete: 16M

4608 pixel × 3456 pixel = 15 925 248 pixel

1. Fénykép mérete: VGA

640 pixel × 480 pixel = 307 200 pixel
Sok pixel
(finom képminőség és nagy fájlméret)
Kevés pixel
(durva képminőség, ám kis fájlméret)

### A képméret állóképek készítésekor

| Fénykép mérete | Használati irányelvek | Képek száma | Nyomtatás
| (4608×3456) | Nyomtatás A3+ méretig | Kevesebb Több | Finom Durva
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Nyomtatáshoz 10×15 cm mérettől A4 méretig
| (640×480) | Csatolás e-mailhez
| (4608×2592) | HDTV-n történő megtekintéshez és nyomtatáshoz A3 méretig | Kevesebb Több | Finom Durva
| (1920×1080) | HDTV-n történő megtekintéshez

Megjegyzés

- Ha 16:9 méretarányú állóképeket vagy panorámaképeket nyomtat, a képek bal és jobb széle le lehet vágva.

### Képméret Egyszerű üzemmódban

| Nagy | [16M] méretben fényképez.
| Kicsi | [5M] méretben fényképez.

### Képméret panorámaképek készítésekor

| (Normál) (Vízszintes: 4912 × 1080) (Függőleges: 3424 × 1920) | Fényképezés normál méretben.
| (Széles) (Vízszintes: 7152 × 1080) (Függőleges: 4912 × 1920) | Fényképezés széles méretben.

### A képméret mozgóképek készítésekor

Minél nagyobb a mozgókép mérete, annál jobb minőségű. Minél több adatot rögzít másodpercenként (átlagos bitsebesség), annál folytonosabb lesz a lejátszott mozgókép.
A fényképezőgéppel készített mozgóképek MPEG-4 formátumúak, körülbelül 30 képkocka/s sebességgel, progresszív üzemmódban, AAC hanggal, mp4 formátumban.

| Mozgóképméret | Átlagos bitsebesség | Használati irányelvek
| 1280x720(Kiváló) | 9 Mbps | Legjobb minőségű mozgóképet készít HD TV-n való lejátszáshoz.
| 1280x720(Standard) | 6 Mbps | Átlagos minőségű mozgóképet készít HD TV-n való lejátszáshoz.
| VGA | 3 Mbps | Webes feltöltésre alkalmas képmérettel készít felvételt.

Megjegyzés

- Egy telefotó-kép lesz az eredmény, ha mozgóképhez [VGA] képméretet választ ki.

Vissza a tetejére