Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Fénymérési mód

## Fénymérési mód

Kiválaszthatja a fénymérési üzemmódot, amely meghatározza, hogy a fényképezőgép a tárgy mely részére mérjen az expozíció beállításakor.

1. MENU (Fénymérési mód) kívánt üzemmód

| (Több) | A felvételi területet több részre felosztja, és minden egyes részen mérést végez. A fényképezőgép meghatároz egy jól kiegyensúlyozott expozíciót (Többmezős fénymérés).
| (Közép) | Megméri a kép közepét, majd az ott lévő tárgy fényerőssége alapján meghatározza az expozíciót (Középre súlyozott fénymérés).
| (Pontszerű) | A pontszerű fénymérési célkeresztet a tárgy kívánt részére igazíthatja (pontszerű fénymérés). Használata akkor ajánlott, ha a tárgy erős ellenfényben áll, vagy ha a tárgy és a háttér között erős a kontraszt.

Megjegyzések

- Mozgókép üzemmódban a [Pontszerű] nem választható.

- Ha a [Fénymérési mód] nem [Több], az Arcfelismerés funkció nem használható.

- A kiválasztott felvételi üzemmódtól függően elképzelhető, hogy bizonyos MENU elemek nem választhatók. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére