Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat előtt > Az alkatrészek nevei és a képernyőn megjelenített ikonok listája > A képernyőn megjelenített ikonok listája

## A képernyőn megjelenített ikonok listája

A fényképezési üzemmód ikonok listája
A Megtekintés üzemmód ikonok listája
Az ikonok azért vannak megjelenítve a képernyőn, hogy a fényképezőgép állapotát jelezzék.
Megváltoztathatja a képernyő kijelzését a vezérlőgombról elérhető DISP (A képernyő kijelző beállításai) beállítások használatával.

### A fényképezési üzemmód ikonok listája

Kijelző | Jelzés
| Hátralévő akkumulátor-töltöttség
| Figyelmeztetés alacsony akkumulátortöltöttségre
| Képméret/Panorámakép méret
| Színhelyválasztás A ikon csak a DSC-W570/W580 típus esetében jelenik meg.
| Fényképezési üzemmód (Intelligens automatikus, Automatikus program)
| Mozgókép-felvételi színhely A ikon csak a DSC-W570/W580 típus esetében jelenik meg.
| Panorámakép-felvételi színhely A ikon csak a DSC-W570/W580 típus esetében jelenik meg.
| Színhelyfelismerés ikon
| Fehéregyensúly A / ikon csak a DSC-W570/W580 típus esetében jelenik meg.
| Fénymérési üzemmód
| Rázkódásveszély
| Színhelyfelismerés
| Csukott szem csökkentése
| Sorozatkép
| DRO
| Sima bőr effekt
| Mosolyérzékelés érzékenységének kijelzése
1.4 | Zoommérték kijelzése

Kijelző | Jelzés
| AE/AF rögzítés
ISO400 | ISO-érzékenység
| NR lassú zársebesség
125 | Zársebesség
F2.7 | Rekesznyílás érték
+2.0EV | Expozíciós érték
| AF tartománykereső-keret kijelzés
FELV. Készlét | Mozgókép felvétele/Mozgókép készenlétbe helyezése
0:12 | Felvételi idő (p:mp)

Kijelző | Jelzés
| Felvételmappa
96 | Rögzíthető képek száma
100p. | Lehetséges felvételi idő
| Felvételi adathordozó (memóriakártya, belső memória)
| Az Eye-Fi üzemmód jelzés
| AF segédfény
| Vaku üzemmód
| Vörösszemjelenség csökkentése
| Vaku feltöltése

Kijelző | Jelzés
| Időzítő
C:32:00 | Öndiagnózis-kijelző
| Arcfelismerés
| Kezelőfájl tele/Képkezelő fájl hiba figyelmeztetés
| Célhely
| Figyelmeztetés túlmelegedésre
| AF tartománykereső-keret
| Pontszerű fénymérési célkereszt

### A Megtekintés üzemmód ikonok listája

Kijelző | Jelzés
| Hátralévő akkumulátor-töltöttség
| Figyelmeztetés alacsony akkumulátortöltöttségre
| Képméret/Panorámakép méret
| Törlésvédelem
| Nyomtatás rendelése (DPOF)
| Lejátszási zoom
| Megtekintés üzemmód
| TransferJet beállítások

Kijelző | Jelzés
101-0012 | Mappa-fájlsorszám
2010 1 1 9:30 AM | A lejátszott kép felvételi dátuma/ideje

Kijelző | Jelzés
| Lejátszásmappa
12/12 | Kép sorszáma/Képek száma a kiválasztott dátumtartományban/mappában
| Lejátszási adathordozó (memóriakártya, belső memória)
| Az Eye-Fi üzemmód jelzés
| Másik mappa választása
| Fénymérési üzemmód
| Vaku üzemmód
| Fehéregyensúly A / ikon csak a DSC-W570/W580 típus esetében jelenik meg.
ISO400 | ISO-érzékenység
| Kezelőfájl tele/Képkezelő fájl hiba figyelmeztetés

Kijelző | Jelzés
C:32:00 | Öndiagnózis-kijelző
+2.0EV | Expozíciós érték
500 | Zársebesség
F2.7 | Rekesznyílás érték
| Lejátszás
| Lejátszási sáv
00:00:12 | Számláló
| Hangerő

Vissza a tetejére