Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Witbalans onderwater (alleen DSC-W570/W580)

## Witbalans onderwater (alleen DSC-W570/W580)

U kunt de kleurtinten instellen wanneer de camera is ingesteld op de functie (Onderwater) van [Scènekeuze], op de functie (Bewegende beeldn (Onderwater)) van [Scène bew. bldn. opnemen] of op de functie (Onderw. panor. door beweging) van [Scène panorama opnemen].

1. MENU (Witbalans onderwater) gewenste functie

| (Autom.) | Hiermee kunt u de kleurtinten onderwater automatisch instellen zodat deze natuurlijk lijken.
| (Onderwater 1) | Hiermee houdt de camera rekening met de situatie dat blauw onderwater sterker is.
| (Onderwater 2) | Hiermee houdt de camera rekening met de situatie dat groen onderwater sterker is.
| (1x drukken) | Hiermee wordt de witbalans ingesteld afhankelijk van de lichtbron. De witte kleur die is opgeslagen in de functie [1x druk. inst.], wordt de basiswitkleur. Gebruik deze functie wanneer [Autom.] en andere instellingen geen waarheidsgetrouwe kleuren geven.
| (1x druk. inst.) | Hiermee wordt de basiswitkleur vastgelegd, welke wordt gebruikt in de functie [1x drukken]. [Details]

Opmerkingen

- Afhankelijk van de kleur van het water is het mogelijk dat de witbalans onderwater niet goed werkt ondanks dat u [Onderwater 1] of [Onderwater 2] hebt ingesteld.

- Wanneer de flitsfunctie is ingesteld op [Aan], kan de onderwaterwitbalans alleen worden ingesteld op [Autom.], [1x drukken] of [1x druk. inst.].

- De witreferenties die worden geladen tijdens gebruik van [Witbalans] en [Witbalans onderwater] worden afzonderlijk opgeslagen.

Terug naar boven