Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Feilsøking > Feilsøking > Batteri og strøm

## Batteri og strøm

Kan ikke sette inn batteriet i kameraet.

- Pass på at batteriet peker i riktig retning, og sett det inn så batteriutkasteren låser seg.

Kan ikke slå på kameraet.

- Etter innsetting av batteriet i kameraet kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.

- Forviss deg om at batteriet er satt inn riktig.

- Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri.

- Batteripakkekontaktene er skitne. Tørk forsiktig bort eventuell smuss med en myk klut.

- Bruk et anbefalt batteri.

Strømmen slås plutselig av.

- Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte kameraet. I så fall vises en melding på LCD-skjermen før kameraet slås av.

- Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av en viss tid mens strømmen er på, og [Strømsparer] er stilt inn på [Standard] eller [Utholdenhet], slås kameraet automatisk av for at ikke batteriet skal brukes opp. Slå på kameraet igjen.

Batterinivåindikatoren viser feil.

- Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.

- Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende batteriladningen. Lad ut batteriet helt en gang, og lad det så opp igjen for å rette på indikatoren. Under visse forhold kan det hende batterinivåindikatoren ikke er riktig.

- Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt.

Kan ikke lade batteriet mens det sitter i kameraet.

- Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (selges separat). Bruk batteriladeren til å lade batteriet.

Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades.

- Kontroller at batteriet er NP-BN1.

- CHARGE-lampen vil blinke uregelmessig hvis du bruker et batteri som ikke har vært ladet på lenge.

- CHARGE-lampen (på den medfølgende batteriladeren) har to blinkemønstre; raskt (ca. 0,15 sekunders intervaller) og sakte (ca. 1,5 sekunders intervaller). Når ladelampen blinker raskt, må du ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det samme batteriet inn i batteriladeren igjen (til det sier klikk). Hvis ladelampen fortsetter å blinke raskt, kan det bety at det er noe i veien med batteriet.
  Blinker ladelampen sakte, er laderen i standbymodus, og ladingen har stoppet midlertidig. Ladingen stoppes midlertidig, og laderen går over i standbymodus, hvis temperaturen er for høy eller lav for lading. Ladingen gjenopptas, og ladelampen CHARGE lyser når temperaturen igjen er tilbake i det temperaturintervallet som egner seg for lading.
  Det anbefales at du lader batteriet innenfor riktig temperaturområde, mellom 10 °C og 30 °C.

- For nærmere informasjon, se [Detaljer].

Til toppen