Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przed użyciem > Nazwy części i lista ikon wyświetlanych na ekranie > Lista ikon wyświetlanych na ekranie

## Lista ikon wyświetlanych na ekranie

Lista ikon trybu fotografowania
Lista ikon trybu oglądania
Ikony są wyświetlane na ekranie, aby wskazywać status aparatu.
Można zmienić wyświetlenie ekranu, używając DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu) na przycisku sterowania.

### Lista ikon trybu fotografowania

Wyświetlenie | Wskaźnik
| Wskaźnik pozostałej mocy baterii
| Ostrzeżenie o bliskim wyczerpaniu akumulatora
| Rozmiar obrazu/Rozmiar obrazu panoramicznego
| Selekcja sceny jest wyświetlany tylko na DSC-W570/W580.
| Tryb nagrywania (Inteligentna automatyka, Autoprogram)
| Rejestracja filmu jest wyświetlany tylko na DSC-W570/W580.
| Rejestracja panoramy jest wyświetlany tylko na DSC-W570/W580.
| Ikona rozpoznania sceny
| Balans bieli / jest wyświetlany tylko na DSC-W570/W580.
| Tryb pomiaru
| Ostrzeżenie o wibracji
| Rozpoznanie sceny
| Red. zamkniętych oczu
| Nastawienia serii
| DRO
| Efekt gład. skóry
| Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu
1.4 | Wskaźnik skali zbliżenia

Wyświetlenie | Wskaźnik
| Blokada AE/AF
ISO400 | Liczba ISO
| Wolna migawka NR
125 | Czas otwarcia migawki
F2.7 | Liczba przysłony
+2.0EV | Wartość naświetlenia
| Wskaźnik ramki pola AF
NAGR. Gotowy | Nagrywanie filmu/Stan gotowości filmu
0:12 | Czas rejestracji (m:s)

Wyświetlenie | Wskaźnik
| Katalog do zapisu
96 | Liczba zdjęć, które można zarejestrować
100min | Dostępny czas nagrywania
| Nośniki nagrywania (Karta pamięci, pamięć wewnętrzna)
| Wskaźnik trybu Eye-Fi
| Wskaźnik AF
| Tryb lampy błyskowej
| Redukcja czerwonych oczu
| Ładowanie lampy błyskowej

Wyświetlenie | Wskaźnik
| Samowyzwalacz
C:32:00 | Wyświetlenie samodiagnostyki
| Wykrywanie twarzy
| Plik bazy danych zapełniony/błąd pliku bazy danych
| Miejsce docelowe
| Ostrzeżenie przed przegrzaniem
| Ramka pola AF
| Celownik pomiaru punktowego

### Lista ikon trybu oglądania

Wyświetlenie | Wskaźnik
| Wskaźnik pozostałej mocy baterii
| Ostrzeżenie o bliskim wyczerpaniu akumulatora
| Rozmiar obrazu/Rozmiar obrazu panoramicznego
| Ochrona
| Znacznik druku (DPOF)
| Zoom odtwarzania
| Tryb oglądania
| Ustawienia TransferJet

Wyświetlenie | Wskaźnik
101-0012 | Numer katalogu/pliku
2010 1 1 9:30 AM | Data/godzina nagrania wyświetlonego zdjęcia

Wyświetlenie | Wskaźnik
| Katalog odtwarzania
12/12 | Numer zdjęcia/Liczba zdjęć zapisanych w danym okresie lub wybranym folderze
| Nośniki odtwarzania (Karta pamięci, pamięć wewnętrzna)
| Wskaźnik trybu Eye-Fi
| Zmiana katalogu
| Tryb pomiaru
| Tryb lampy błyskowej
| Balans bieli / jest wyświetlany tylko na DSC-W570/W580.
ISO400 | Liczba ISO
| Plik bazy danych zapełniony/błąd pliku bazy danych

Wyświetlenie | Wskaźnik
C:32:00 | Wyświetlenie samodiagnostyki
+2.0EV | Wartość naświetlenia
500 | Czas otwarcia migawki
F2.7 | Liczba przysłony
| Odtwarzanie
| Pasek odtwarzania
00:00:12 | Licznik
| Głośność

Powrót do początku