Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Tam imagem/Tamanho Imag. Panorama

## Tam imagem/Tamanho Imag. Panorama

Tamanho da imagem quando fotografar imagens fixas
Tamanho da imagem no Modo Fácil
Tamanho da imagem quando fotografar Varrer Panorama
Tamanho da imagem quando filmar filmes
O tamanho da imagem determina o tamanho do arquivo de imagem que é gravado quando capta uma imagem.
Quanto maior for o tamanho da imagem, mais detalhe será reproduzido quando a imagem for impressa em papel de formato grande. Quanto mais pequeno for o tamanho da imagem, mais imagens se podem gravar.

1. MENU (Tam imagem)/ (Tamanho Imag. Panorama) tamanho desejado

Sobre “qualidade de imagem” e “tamanho de imagem”
Uma imagem digital é composta por um conjunto de pequenos pontos chamados pixéis.
Se contém um grande número de pixéis (A), a imagem torna-se maior, ocupa mais memória e é apresentada em grande detalhe. O “tamanho de imagem” é indicado pelo número de pixéis. Apesar de não conseguir ver as diferenças no ecrã da câmara, os pequenos detalhes e o tempo de processamento de dados diferem quando a imagem é impressa ou apresentada no ecrã de um computador.

1. Tamanho da imagem: 16M

4608 pixéis × 3456 pixéis = 15.925.248 pixéis

1. Tamanho da imagem: VGA

640 pixéis × 480 pixéis = 307.200 pixéis
Muitos pixéis
(Grande qualidade de imagem e grande tamanho de arquivo)
Poucos pixéis
(Má qualidade de imagem mas pequeno tamanho de arquivo)

### Tamanho da imagem quando fotografar imagens fixas

| Tamanho da imagem | Recomendações de uso | N.º de imagens | Impressão
| (4608×3456) | Para impressões até ao tamanho A3+ | Menos Mais | Qualid. Imperfeita
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Para impressões de 10×15 cm até ao tamanho A4
| (640×480) | Para anexos de e-mail
| (4608×2592) | Para ver num televisor de alta definição e imprimir até ao tamanho A3 | Menos Mais | Qualid. Imperfeita
| (1920×1080) | Para ver num televisor de alta definição

Nota

- Quando imprime imagens fixas gravadas no modo 16:9 ou imagens panorama, ambas as extremidades podem ser cortadas.

### Tamanho da imagem no Modo Fácil

| Grande | Fotografa imagens no tamanho [16M].
| Pequeno | Fotografa imagens no tamanho [5M].

### Tamanho da imagem quando fotografar Varrer Panorama

| (Normal) (Horizontal: 4912 × 1080) (Vertical: 3424 × 1920) | Fotografa imagens usando tamanho normal.
| (Grande) (Horizontal: 7152 × 1080) (Vertical: 4912 × 1920) | Fotografa imagens usando tamanho grande.

### Tamanho da imagem quando filmar filmes

Quanto maior for o tamanho da imagem do filme, melhor é a qualidade da imagem. Quanto maior a quantidade de dados usada por segundo (taxa de bits média), mais suave a imagem de reprodução.
Os filmes captados com esta câmara serão gravados no formato MPEG-4, aproximadamente 30 fotogramas/seg, no modo progressivo, com áudio AAC, formato mp4.

| Tamanho da imagem do filme | Taxa de bits média | Recomendações de uso
| 1280x720(Qualidad. ) | 9 Mbps | Capta filmes em alta qualidade para visualização num televisor de alta definição.
| 1280x720(Normal) | 6 Mbps | Capta filmes em qualidade normal para visualização num televisor de alta definição.
| VGA | 3 Mbps | Fotografa uma imagem de tamanho adequado para transferir para a WEB.

Nota

- Produz-se uma imagem telefoto se seleccionar o tamanho da imagem [VGA] ao captar filmes.

Voltar ao topo