Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Balans de alb subacvatic (numai DSC-W570/W580)

## Balans de alb subacvatic (numai DSC-W570/W580)

Reglează tonul de culoare atunci când aparatul foto este setat la modul (Subacvatic) în modul [Selectare scenă], la modul (Mod film (Subacvatic)) în modul [Scenă realizare film] sau la modul (Foto panor. subacv. prin balans) în modul [Scenă foto panoramică].

1. MENU (Balans de alb subacvatic) modul dorit

| (Auto) | Reglează automat tonurile de culoare în mediul subacvatic, permiţând culorilor să aibă un aspect natural.
| (Subacvatic 1) | Face reglaje pentru fotografierea subacvatică, atunci când tonul de albastru este intens.
| (Subacvatic 2) | Face reglaje pentru fotografierea subacvatică, atunci când tonul de verde este intens.
| (O apăsare) | Reglează balansul de alb în funcţie de sursa de lumină. Culoarea albă memorată în modul [Setează o apăsare] devine culoarea albă de bază. Utilizaţi acest mod atunci când [Auto] şi alte setări nu asigură culorile corecte.
| (Setează o apăsare) | Memorează culoarea albă de bază care se va folosi în modul [O apăsare]. [Detalii]

Observaţii

- În funcţie de culoarea apei, funcţia Balans de alb subacvatic poate să nu funcţioneze corect, deşi selectaţi [Subacvatic 1] sau [Subacvatic 2].

- Atunci când bliţul este [Activat], balansul de alb subacvatic poate fi reglat numai la [Auto], la [O apăsare] sau la [Setează o apăsare].

- Imaginile de alb de referinţă încărcate folosind [Balans de alb] şi [Balans de alb subacvatic] sunt memorate separat.

Sus