Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение установок > Установки съемки > Подсветка АF

## Подсветка АF

Подсветка AF излучает заполняющий свет для выполнения более легкой фокусировки на объект в темных окружающих условиях.
Подсветка AF излучает красный свет, позволяющий фотоаппарату легко выполнить фокусировку при нажатой наполовину кнопке затвора, пока фокус не будет зафиксирован. В это время появляется индикатор .

1. Установите фотоаппарат в режим съемки.

1. MENU (Установки) (Установки съемки) [Подсветка АF] нужный режим

| Авто | Подсветка AF используется.
| Выкл | Подсветка AF не используется.

Примечания

- Фокусировка будет выполнена, как только свет подсветки AF достигнет объекта, независимо от того, достигает ли свет центра объекта.

- Подсветку AF невозможно использовать в следующих случаях:

- В режиме панорамного обзора

- Если при выборе сцены выбран режим (Ландшафт), (Сумерки), (Домашнее животное) или (Фейерверки).

- Если параметр [Тайм. самозап] установлен в положение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек].

- При использовании функции подсветки AF нормальная рамка искателя диапазона АФ отключится, а новая рамка искателя диапазона АФ отобразится в виде пунктирной линии. Автофокусировка работает с приоритетом на объект, расположенный возле центра кадра.

- Подсветка AF испускает очень яркий свет. Не смотрите прямо на излучатель подсветки AF с близкого расстояния, хотя опасности для здоровья это не представляет.

В начало страницы