Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Устранение неисправностей > Предупреждающие индикаторы и сообщения > Сообщения

## Сообщения

При появлении следующих сообщений следуйте инструкциям.

- Низкий уровень заряда батареи. Немедленно зарядите батарейный блок. В зависимости от условий использования или типа батарейного блока, индикатор может мигать, даже если все еще имеется от 5 минут до 10 минут оставшегося времени работы батареи.

Для использования только с совместимой батарейкой

- Вставленная батарея не является батарейным блоком NP-BN1 (прилагается).

Ошибка системы

- Выключите питание, а затем включите снова.

Перегрев фотоаппарата
Дайте ему остыть

- Повысилась температура фотоаппарата. Питание может выключиться автоматически или видеосъемка может быть недоступной. Оставьте фотоаппарат в прохладном месте до тех пор, пока температура фотоаппарата не снизится.

Ошибка внутр. памяти

- Выключите питание, а затем включите снова.

Вставьте снова карту памяти

- Установленная карта памяти не может использоваться в этом фотоаппарате. [Подробно]

- Разъем карты памяти загрязнен.

- Карта памяти повреждена.

Ошибка типа карты памяти

- Установленная карта памяти не может использоваться в этом фотоаппарате. [Подробно]

Эта карта памяти может не выполн. запись или воспроизведение

- Установленная карта памяти не может использоваться в этом фотоаппарате. [Подробно]

Ошибка форматирования внутренней памяти
Ошибка форматирования карты памяти

- Выполните форматирование носителя данных еще раз. [Подробно]

Карта памяти заблокирована

- Используется карта памяти с переключателем защиты от записи, причем переключатель установлен в положение LOCK (ЗАБЛОКИРОВАНО). Установите переключатель в положение записи.

Только чтение карты памяти

- Фотоаппарат не может записывать или удалять фотоснимки на этой карте памяти.

Нет снимков

- Во внутренней памяти нет изображений, которые можно воспроизвести.

- В этой папке карты памяти нет записанных изображений, которые можно воспроизвести.

Нет фотоснимков

- Выбранная папка или дата не содержит файла, который можно воспроизвести в режиме слайд-шоу.

Обнаружен файл, который не был распознан

- Вы пытаетесь удалить папку, содержащую файл, который невозможно воспроизвести на данном фотоаппарате. Удалите файл с помощью компьютера, а затем удалите папку.

Ошибка папки

- Папка, содержащая номер с такими же первыми тремя цифрами, уже существует на карте памяти (например: 123MSDCF и 123ABCDE). Выберите другую папку [Подробно], или создайте новую папку [Подробно].

Создан дополн папок невозм

- На карте памяти имеется папка, начинающаяся на “999”. В этом случае Вы не сможете создавать никаких папок.

Очистка содержимого папки

- Вы пытаетесь удалить папку, содержащую один файл или более. Удалите все файлы, а затем удалите папку.

Папка защищена

- Вы пытаетесь удалить папку, для которой на компьютере был установлен атрибут только для чтения.

Не удается отобразить файл

- Возникла ошибка при воспроизведении изображения.
  Нет никаких гарантий относительно того, что на данном фотоаппарате будут воспроизводиться файлы изображений, обработанные на компьютере, или изображения, которые были отсняты с помощью других фотоаппаратов.

Папка только для чтения

- Вы выбрали папку, которую нельзя установить в качестве папки записи на фотоаппарате. Выберите другую папку. [Подробно]

Файл защищен

- Снимите защиту. [Подробно]

Превышен размер изобр

- Вы пытаетесь воспроизвести на фотоаппарате изображение с размером, воспроизведение которого невозможно.

Невозможно обнаружить лицо для ретуширования

- Возможно Вам не удастся выполнить ретуширование изображения в зависимости от фотоснимка.

(Индикатор предупреждения о вибрации)

- Из-за недостаточной освещенности может иметь место дрожание фотоаппарата. Используйте вспышку или установите фотоаппарат на штатив для его фиксации.

1280x720 (Высококач) не поддерж. этой картой памяти
1280x720 (Стандарт) не поддержив. этой картой памяти

- Для видеосъемки рекомендуется использовать карту памяти объемом 1 Гб или более.

Выкл питан и вкл его снова

- Неисправность объектива.

Максимальное количество изображений уже выбрано

- При использовании функции [TransferJet] можно выбрать до 10 файлов.

- При использовании функции [Составные снимки] можно выбрать до 100 файлов.

- Вы можете добавить метки (Команда печати) к 999 файлам.

Ошибка музыки

- Удалите музыкальный файл или замените его нормальным музыкальным файлом.

- Выполните операцию [Очистить музыку], а затем загрузите новый музыкальный файл.

Ошибка формата музыки

- Выполните команду [Очистить музыку].

Операция не может быть выполн. для неподдерживаемых файлов

- Обработка и другие функции редактирования фотоаппарата не могут быть выполнены для файлов снимков, обработанных на компьютере, или фотоснимков, выполненных с помощью другого фотоаппарата.

Подготовка файла базы изображен. Пожалуйста, подождите…

- Фотоаппарат восстанавливает информацию о дате и т.п. в случаях, когда фотоснимки были удалены на ПК и т.п.

- Необходимый файл базы изображений создается после форматирования карты памяти.

- Количество фотоснимков превышает значение, для которого фотоаппарат может выполнять управление датой в файле базы данных. Для регистрации дополнительных изображений в файле базы изображений удалите изображения в [Просм. по дате].

- Выполнить запись в файл базы изображений фотоаппарата или выполнить воспроизведение с помощью [Просм. по дате] невозможно. Используйте приложение “PMB” для создания на компьютере резервной копии всех изображений и используйте ее для восстановления карты памяти или внутренней памяти.

Ошибка файла базы изображений
Восстановление невозможно

- Импортируйте все изображения в компьютер с помощью приложения “PMB”, а затем отформатируйте карту памяти или внутреннюю память. [Подробно]
  Для повторного просмотра изображений с помощью фотоаппарата экспортируйте импортированные изображения в фотоаппарат с помощью приложения “PMB”.

Функция записи недоступна из-за
высокой внутрен. температуры

- Повысилась температура фотоаппарата. Вы не сможете записать изображения до тех пор, пока температура не снизится.

Запись остановлена из-за повыш.
температуры фотоаппарата

- Запись была остановлена из-за повышения температуры во время видеосъемки. Подождите, пока температура не понизится.

- При выполнении видеосъемки продолжительное время температура фотоаппарата повышается. В этом случае остановите видеосъемку.

Сбой подключения

- Убедитесь в правильности приема и передачи данных через порт TransferJet. [Подробно]

Некоторые файлы не отправлены
Некоторые файлы не получены

- Во время передачи данных была прервана связь или же передача была остановлена по причине заполнения памяти. Проверьте имеющуюся в наличии емкость памяти и попытайтесь передать данные с помощью TransferJet еще раз.

- Возможно Вам не удастся получить изображение в зависимости от фотоснимка.

В начало страницы