Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Просмотр) > Пункты MENU (Просмотр) > Отпр. с пом. TransferJet

## Отпр. с пом. TransferJet

Прием изображений с помощью TransferJet
Использование отдельно продающихся TransferJet-совместимых устройств
TransferJet представляет собой беспроводную технологию передачи данных малого радиуса действия путем близкого расположения друг к другу двух устройств для обмена данными.
Чтобы узнать, оснащен ли Ваш фотоаппарат функцией TransferJet, проверьте, есть ли метка (TransferJet) на нижней стороне фотоаппарата.
Использование карты памяти Memory Stick с функцией TransferJet (продается отдельно) позволяет выполнять передачу изображений между TransferJet-совместимыми устройствами.
Подробные сведения о функции TransferJet приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к карте памяти Memory Stick с TransferJet.

1. Вставьте в фотоаппарат карту памяти Memory Stick с TransferJet.

1. Нажмите кнопку (Воспроизведение).

1. MENU (Отпр. с пом. TransferJet) нужный режим на кнопке управления

1. Передача изображений путем совмещения меток (TransferJet) на фотоаппарате и другом устройстве.

При установленном соединении звучит сигнал уведомления.

(данный снимок) | Отправка отображаемого в данный момент времени изображения в режиме одиночного изображения.
(Составные снимки) | Можно выбрать и отправить несколько изображений. После выполнения пункта 2 выполните следующее. Выберите изображение, а затем нажмите кнопку . Повторяйте указанный выше пункт до тех пор, пока не останется больше изображений для отправки. Выберите изображение с меткой для удаления метки . MENU [OK]

Примечания

- Возможна передача только фотоснимков.

- Одновременно можно передать до 10 изображений.

- Установите опцию [TransferJet] в положение [Вкл] в меню (Установки). [Подробно]

- На борту самолета установите параметр [TransferJet] в положение [Выкл] в меню (Установки) [Подробно]. Кроме того, выполняйте правила, принятые в месте, где используется фотоаппарат.

- Соединение разрывается, если передачу невозможно осуществить в течение 30 секунд. В этом случае выберите опцию [Да] и совместите две метки (TransferJet) на фотоаппарате и другом устройстве еще раз.

- В некоторых странах и регионах карта памяти Memory Stick с функцией TransferJet are и модели фотоаппаратов с функцией TransferJet не продаются в соответствии с местными законами и правилами.

- В странах и регионах, где не приобретался фотоаппарат, установите функцию [TransferJet] в положение [Выкл]. В зависимости от страны и региона при использовании функции TransferJet Вы можете нести ответственность в соответствии с местными ограничениями на передачу электромагнитных волн.

### Прием изображений с помощью TransferJet

1. Нажмите кнопку (Воспроизведение) для переключения в режим воспроизведения.

1. Совместите метки (TransferJet) на фотоаппарате и передающем устройстве для приема изображений.

При установленном соединении звучит сигнал уведомления.
Рекомендации для успешной отправки и приема данных
Совместите метки (TransferJet) на фотоаппарате и другом устройстве.

- Скорость передачи данных и диапазон отличаются в зависимости от угла, под которым совмещены метки (TransferJet).

- Для того, чтобы установить связь, возможно понадобится изменить положение/угол фотоаппарата.

- Отправка и прием данных осуществляется легко, если метки (TransferJet) в одном и другом фотоаппаратах совмещены параллельно друг другу, как показано на рисунке.

Примечания

- Отправлять или получать можно только те изображения, воспроизведение которых возможно на данном фотоаппарате.

- Если во время сохранения произошла ошибка файла базы изображений, появится экран восстановления файла базы изображений.

- Воспроизведение изображений, которые невозможно зарегистрировать в файле базы изображений, следует выполнять с помощью [Просм. папки (Фотосним. )].

### Использование отдельно продающихся TransferJet-совместимых устройств

Использование отдельно продающихся TransferJet-совместимых устройств позволяет осуществлять передачу изображений на ПК и расширить возможности использования передачи данных.
Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к TransferJet-совместимому устройству.

- При использовании TransferJet-совместимых устройств учтите следующие моменты.

- Перед использованием установите фотоаппарат в режим воспроизведения.

- Если изображения не отображаются, нажмите MENU (Установки) (Основные установ.) [Установки LUN] [Одиночный].

- Во время соединения записать данные на фотоаппарат или удалить данные с фотоаппарата невозможно.

- Не отсоединяйтесь во время импортирования изображений в “PMB”.

Смежная тема
TransferJet
Стандарт TransferJet
В начало страницы