Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Image Size/Panorama Image Size

## Image Size/Panorama Image Size

Veľkosť záberu pri snímaní statických záberov
Veľkosť záberu v režime jednoduchého snímania
Veľkosť záberu pri snímaní v režime panoramatického snímania
Veľkosť záberu pri snímaní videozáznamov
Veľkosť záberu rozhodne o veľkosti obrazového súboru, ktorý sa po nasnímaní záberu zaznamená.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je možné zaznamenať.

1. MENU (Image Size)/ (Panorama Image Size) požadovaná veľkosť

Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov (A), je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore počítača sa líši.

1. Veľkosť záberu: 16M

4608 pixelov × 3456 pixelov = 15 925 248 pixelov

1. Veľkosť záberu: VGA

640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita záberu a veľká veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita záberu, ale malá veľkosť súboru)

### Veľkosť záberu pri snímaní statických záberov

| Veľkosť záberu | Použitie | Počet záberov | Tlač
| (4608×3456) | Pre tlač až do formátu A3+ | Menej Viac | Jemná Zrnitá
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Pre fotografie od formátu 10 ×15 cm až do formátu A4
| (640×480) | Pre e-mailové prílohy
| (4608×2592) | Pre prezeranie na HDTV prijímači a tlač až do formátu A3 | Menej Viac | Jemná Zrnitá
| (1920×1080) | Pre prezeranie na HDTV prijímači

Poznámka

- Pri tlači statických záberov zaznamenaných s pomerom strán 16:9 alebo panoramatických záberov môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.

### Veľkosť záberu v režime jednoduchého snímania

| Large | Nasníma zábery vo veľkosti [16M].
| Small | Nasníma zábery vo veľkosti [5M].

### Veľkosť záberu pri snímaní v režime panoramatického snímania

| (Standard) (Horizontálne: 4912 × 1080) (Vertikálne: 3424 × 1920) | Nasnímajú sa zábery so štandardným rozmerom.
| (Wide) (Horizontálne: 7152 × 1080) (Vertikálne: 4912 × 1920) | Nasnímajú sa zábery so širokouhlým rozmerom.

### Veľkosť záberu pri snímaní videozáznamov

Čím je rozlíšenie obrazu videozáznamu vyššie, tým vyššia bude aj kvalita obrazu. Čím viac dát sa použije za sekundu (priemerná prenosová rýchlosť), tým hladší bude prehrávaný záber.
Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa zaznamenajú vo formáte MPEG-4, pri snímkovej frekvencii približne 30 snímok za sekundu, v progresívnom režime, so zvukovým signálom AAC, vo formáte mp4.

| Veľkosť záberu pre videozáznam | Priemerná prenosová rýchlosť | Použitie
| 1280x720(Fine) | 9 Mb/s | Nasnímajú sa videozáznamy najvyššej kvality pre zobrazenie prostredníctvom HD TV prijímača.
| 1280x720(Standard) | 6 Mb/s | Nasnímajú sa videozáznamy štandardnej kvality pre zobrazenie prostredníctvom HD TV prijímača.
| VGA | 3 Mb/s | Nasnímajú sa zábery s veľkosťou záberu vhodnou pre prenos na internetové stránky.

Poznámka

- Ak sa pri snímaní videozáznamov zvolí veľkosť záberu [VGA], získa sa teleskopický záber.

Späť na začiatok