Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Preventívne opatrenia/Informácie o tomto fotoaparáte > Používanie fotoaparátu v zahraničí > Informácie o režimoch kódovania farieb na TV prijímači

## Informácie o režimoch kódovania farieb na TV prijímači

Ak chcete prezerať zábery na obrazovke TV prijímača, potrebujete TV prijímač so vstupným konektorom pre videosignál a kábel pre viacúčelový konektor. Systém kódovania farieb na TV prijímači sa musí zhodovať so systémom kódovania farieb na digitálnom fotoaparáte. V nasledujúcich zoznamoch zistíte normu kódovania farieb na TV prijímačoch v príslušnej krajine či regióne, kde používate fotoaparát.
NTSC systém
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, USA, Venezuela, atď.
PAL systém
Austrália, Belgicko, Česká republika, Chorvátsko, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko, Spojené Kráľovstvo, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam, atď.
PAL-M systém
Brazília
PAL-N systém
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
SECAM systém
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina, atď.
Späť na začiatok