Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > ISO

## ISO

Upravuje svetelnú citlivosť, keď je fotoaparát nastavený do režimu Program Auto alebo (Underwater) (len DSC-W570/W580) pri výbere scény.

1. MENU (ISO) požadovaný režim

| (Auto) | Nastaví citlivosť ISO automaticky.
| ////// | Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením citlivosti ISO (zvoľte vyššiu hodnotu).

Úprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
Tipy pre predchádzanie rozmazaniu záberov
Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený stabilne, objekt sa počas expozície pohne, takže vyzerá byť po stlačení spúšte rozmazaný. Chvenie fotoaparátu sa tlmí automaticky, avšak táto funkcia nedokáže účinne obmedziť rozmazanie záberu snímaného objektu. K rozmazaniu záberu snímaného objektu často dochádza pri slabom osvetlení alebo pri nízkej rýchlosti uzávierky.
V takomto prípade pri snímaní využite nižšie uvedené tipy.

- Zvoľte vyššiu citlivosť ISO tak, aby bola rýchlosť uzávierky vyššia.

- Zvoľte si režim (High Sensitivity) pri výbere scény.

Poznámka

- Citlivosť ISO je možné zvoliť len v rámci možností [ISO AUTO], [ISO 80] až [ISO 800], keď je režim snímania nastavený na sekvenčné snímanie, alebo keď je položka [DRO] nastavená na [DRO plus].

Späť na začiatok