Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Tagningsinställn. > Digital zoom

## Digital zoom

Total zoomförstoring när smart zoom används (inklusive optisk zoom upp till 5×)
Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom (upp till 5×). När den förstoringsgraden överskrids använder kameran antingen smart zoom eller digital precisionszoom.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställn.) [Digital zoom] önskat läge

| Smart () | Bilden förstoras digitalt inom ett område där den inte blir förvrängd, i förhållande till bildstorleken (smart zoom).
| Precision () | Alla bildstorlekar förstoras upp till ca. 10×, inklusive optisk zoom upp till 5×. Observera dock att bildkvaliteten sjunker utanför det optiska zoomområdet (digital precisionszoom).
| Av | Den digitala zoomen används ej.

Observera

- Den digitala zoomfunktionen går inte att använda i följande fall:

- I panoreringsläget

- I filmläget

- När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

- När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

- Den smarta zoomfunktionen går inte att använda när bildstorleken är inställd på [16M] eller [16:9(12M)].

- Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när den digitala zoomen används.

### Total zoomförstoring när smart zoom används (inklusive optisk zoom upp till 5×)

Den möjliga förstoringen varierar beroende på bildstorleken.

Storlek | Maximal förstoringsgrad
10M | Ca. 6,3×
5M | Ca. 8,9×
VGA | Ca. 36×
16:9(2M) | Ca. 12×

Tillbaka till överst