Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Undervattensvitbalans (gäller endast DSC-W570/W580)

## Undervattensvitbalans (gäller endast DSC-W570/W580)

Används för att justera färgtonerna när kameran är inställd på (Undervatten släget) bland scenlägena [Scenval], (Filmläge (Undervattensläget)) bland scenlägena för filmer [Scenval för filmer] eller (Undervattenspanoreringläget) bland scenlägena för panoramabilder [Panoramatagning].

1. MENU (Undervattensvitbalans) önskat läge

| (Auto) | Färgtonerna justeras automatiskt under vatten så att de ser naturliga ut.
| (Undervatten 1) | Används för att justera för undervattensförhållanden med mycket blått.
| (Undervatten 2) | Används för att justera för undervattensförhållanden med mycket grönt.
| (One Push) | Används för att justera vitbalansen i förhållande till ljuskällan. Den vita färg som lagras i minnet i [One Push-inst.]-läget blir till vit grundfärg. Använd det här läget när färgerna inte blir bra i [Auto]-läget eller de övriga lägena.
| (One Push-inst.) | Används för att lagra den grundläggande vita färg som ska användas i [One Push]-läget. [Mer information]

Observera

- Beroende på vattnets färg kan det hända att undervattensvitbalansen inte fungerar ordentligt även om du ställer in [Undervatten 1] eller [Undervatten 2].

- När blixten är [På] går undervattensvitbalansen bara att ställa in på [Auto], [One Push] eller [One Push-inst.].

- Referensvärdena för vitt lagras var för sig för [Vitbalans]-läget och [Undervattensvitbalans]-läget.

Tillbaka till överst