Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Önlemler/Bu fotoğraf makinesi hakkında > Hareketsiz görüntü sayısı ve videoların kayıt süresi > Video kaydedebilme süresi

## Video kaydedebilme süresi

Aşağıdaki tablo yaklaşık maksimum kayıt sürelerini gösterir. Bunlar tüm video dosyaları için toplam sürelerdir. Bir defada yaklaşık 29 dakika boyunca sürekli çekim mümkündür. Bir video dosyasının maksimum boyutu yaklaşık 2 GB’dir.
(h (saat), m (dakika), s (saniye))

Kalite/Boyut | Dahili bellek | Bu fotoğraf makinesiyle formatlanmış hafıza kartı
Yaklaşık 27 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720(Fine) | — | 25m (20m) | 55m (40m) | 1h 50m (1h 20m) | 3h 40m (2h 45m) | 7h 25m (5h 30m)
1280x720(Standart) | — | 40m (25m) | 1h 20m (55m) | 2h 40m (1h 50m) | 5h 25m (3h 40m) | 10h 50m (7h 25m)
VGA | 1m (45s) | 1h 20m (1h) | 2h 40m (2h) | 5h 25m (4h) | 10h 50m (8h 5m) | 21h 45m (16h 20m)

( ) içindeki sayı minimum kayıt yapabilme süresidir.
Not

- Videoların kayıt yapabilme süreleri, fotoğraf makinesi çekim sahnesine bağlı olarak görüntü kalitesini otomatik olarak ayarlayan VBR (Değişken Bit Hızı) özelliğine sahip olduğu için değişir. Hızlı hareket eden bir özneyi kaydettiğiniz zaman, kayıt için daha fazla bellek gerektiği için görüntü daha net ama kayıt yapabilme süresi daha kısadır. Kayıt yapabilme süresi çekim koşullarına, özneye veya görüntü boyutu ayarlarına göre de değişir.

En üste geri dön