Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Kullanmadan Önce > Parçaların adları ve ekranda görüntülenen simgelerin listesi > Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

## Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

Çekim modu simgelerinin listesi
İzleme modu simgelerinin listesi
Fotoğraf makinesinin durumunu göstermek için ekranda simgeler görüntülenir.
Kontrol düğmesi üstündeki DISP (Ekran Görünümü Ayarları) tuşunu kullanarak ekran görünümünü değiştirebilirsiniz.

### Çekim modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| Görüntü boyutu/Panorama görüntüsü boyutu
| Sahne Seçimi yalnızca DSC-W570/W580’de görüntülenir.
| Çekim modu (Akıllı Otomatik, Otomatik Program)
| Video çekme sahnesi yalnızca DSC-W570/W580’de görüntülenir.
| Panorama çekme sahnesi yalnızca DSC-W570/W580’de görüntülenir.
| Sahne Tanıma simgesi
| Beyaz dengesi / yalnızca DSC-W570/W580’de görüntülenir.
| Metraj modu
| Titreşim uyarısı
| Sahne Tanıma
| Kapalı Göz Giderme
| Seri Çekim Ayarları
| DRO
| Yumuşak ten efekti
| Gülümseme Algılama Hassaslığı göstergesi
1.4 | Zum ölçekleme

Görünüm | Anlamı
| AE/AF kilidi
ISO400 | ISO sayısı
| NR yavaş deklanşör
125 | Deklanşör hızı
F2.7 | Diyafram açıklığı değeri
+2.0EV | Pozlama değeri
| AF telemetre çerçevesi göstergesi
KYT Hazır | Video kaydetme/Video hazırda bekleme
0:12 | Kayıt süresi (d:sn)

Görünüm | Anlamı
| Kayıt klasörü
96 | Kaydedilebilir görüntü sayısı
100Dak | Kayıt yapılabilir süre
| Kayıt Ortamı (Hafıza kartı, dahili bellek)
| Eye-Fi Modu gösterimi
| AF Işığı
| Flaş modu
| Kırmızı göz giderme
| Flaş şarj oluyor

Görünüm | Anlamı
| Zamanlayıcı
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
| Yüz algılama
| Veritabanı dosyası dolu/Veritabanı dosyası hata uyarısı
| Varış Yeri
| Aşırı ısınma uyarısı
| AF telemetre çerçevesi
| Hedefe yönelik nokta metrajı

### İzleme modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| Görüntü boyutu/Panorama görüntüsü boyutu
| Koruma
| Baskı emri (DPOF)
| Kayıttan gösterme zumu
| İzleme Modu
| TransferJet ayarları

Görünüm | Anlamı
101-0012 | Klasör-dosya numarası
2010 1 1 9:30 AM | Kayıttan gösterilen görüntü için kaydedilen tarih/saat

Görünüm | Anlamı
| Kayıttan gösterme klasörü
12/12 | Görüntü numarası/Tarih aralığında, seçili klasörde kayıtlı görüntü sayısı
| Kayıttan Gösterme Ortamı (Hafıza kartı, dahili bellek)
| Eye-Fi Modu gösterimi
| Klasör değiştirme
| Metraj modu
| Flaş modu
| Beyaz dengesi / yalnızca DSC-W570/W580’de görüntülenir.
ISO400 | ISO sayısı
| Veritabanı dosyası dolu/Veritabanı dosyası hata uyarısı

Görünüm | Anlamı
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
+2.0EV | Pozlama değeri
500 | Deklanşör hızı
F2.7 | Diyafram açıklığı değeri
| Kayıttan gösterme
| Kayıttan gösterme çubuğu
00:00:12 | Sayaç
| Ses şiddeti

En üste geri dön