Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Seri Çekim Ayarları

## Seri Çekim Ayarları

Çekim modu olarak Tek (görüntü) veya Seri (çekim) modunu seçebilirsiniz.

1. MENU (Seri Çekim Ayarları) istenilen mod

| (Tek) | Fotoğraf makinesi tek bir görüntü çeker.
| (Seri Çekim) | Deklanşörü basılı tuttuğunuz zaman, fotoğraf makinesi bir seride 100 kareye kadar sürekli çekim yapar.

Notlar

- [Flaş] [Kapalı] olarak ayarlanır.

- Zamanlayıcı ile kayıt yaparken sadece tek bir görüntü kaydedilir.

- Görüntü boyutu ayarına bağlı olarak, kayıt aralığı daha uzun olabilir.

- [Odak], [Beyaz Dengesi] ve [EV] ilk görüntü için ayarlanır ve bu ayarlar öteki görüntüler için de kullanılır.

- Pil seviyesi düşük olduğu veya dahili bellek ya da hafıza kartı dolduğu zaman seri çekim durur.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön