Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Sorun Giderme > Bilgisayarlar

## Bilgisayarlar

“Memory Stick PRO Duo” yuvası olan bir bilgisayar tarafından “Memory Stick” tanınmıyor.

- Bilgisayarın ve “Memory Stick” Okuyucusunun/Yazıcısının “Memory Stick PRO Duo” desteği olduğunu kontrol edin. Sony dışındaki imalatçıların ürettiği bilgisayarlar ile “Memory Stick” ortamı Okuyucularının/Yazıcılarının kullanıcıları bu imalatçılarla irtibat kurmalıdırlar.

- “Memory Stick PRO Duo” ortamı desteklenmiyorsa fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın. Bilgisayar “Memory Stick PRO Duo” kartını tanır. [Ayrıntılar]

Bilgisayarınız fotoğraf makinesini tanımıyor.

- Pil doluluk düzeyi düşükse şarjlı pil takın.

- [USB Bağlantı] ayarını [Mass Storage] olarak yapın. [Ayrıntılar]

- Çoklu kullanım terminali kablosunu (ürünle verilir) kullanın.

- Çoklu kullanım terminali kablosunu hem bilgisayardan hem de fotoğraf makinesinden ayırın ve tekrar sıkıca takın.

- Bilgisayarınızın USB konektörlerinden fotoğraf makinesi, klavye ve fare dışındaki tüm donanımları ayırın.

- Fotoğraf makinesini bir USB göbeği veya başka aygıt üzerinden değil doğrudan doğruya bilgisayarınıza bağlayın.

Görüntüler alınamıyor.

- Fotoğraf makinesini ve bilgisayarınızı doğru şekilde bir USB bağlantısı yaparak birbirlerine bağlayın. [Ayrıntılar]

- Bir bilgisayar tarafından formatlanmış bir hafıza kartıyla görüntüler çektiğiniz zaman, görüntüleri bir bilgisayara alamayabilirsiniz. Fotoğraf makinesi tarafından formatlanmış bir hafıza kartı kullanarak çekim yapın. [Ayrıntılar]

Bir USB bağlantısı yaptıktan sonra, “PMB” otomatik olarak başlamıyor.

- USB bağlantısını bilgisayarı açtıktan sonra yapın.

Bir USB bağlantısı yaptıktan sonra, “PMB Portable” başlamıyor.

- [LUN Ayarları] nı [Çoklu] seçeneğine ayarlayın. [Ayrıntılar]

- [USB Bağlantı] ayarını [Mass Storage] olarak yapın. [Ayrıntılar]

- Bilgisayarı ağa bağlayın.

Görüntüleri bilgisayarımda kayıttan gösteremiyorum.

- Eğer “PMB” kullanıyorsanız, bakınız “PMB Help”. [Ayrıntılar]

- Bilgisayarın veya yazılımın imalatçısına danışın.

Bir bilgisayarda bir video izlediğiniz zaman görüntü ve ses gürültüyle kesiliyor.

- Videoyu doğrudan doğruya dahili bellek veya hafıza kartından oynatıyorsunuz. Videoyu “PMB” yazılımını bilgisayarınıza alın ve kayıttan oynatın. [Ayrıntılar]

Görüntüler bir bilgisayara verilince fotoğraf makinesinde izlenemiyor.

- Görüntüleri fotoğraf makinesi tarafından tanınan “101MSDCF” gibi bir klasöre aktarın ve ardından Klasör Görünümde kayıttan gösterin. [Ayrıntılar]

- Görüntüyü Görüntü Veritabanı Dosyasına kayıt edin ve [Tarih Görünümü]’nde kayıttan gösterin. [Ayrıntılar]

- Bu fotoğraf makinesinde Olay Görünümü mevcut değildir.

En üste geri dön