Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження/Про фотоапарат > Застереження > Застереження

## Застереження

Резервне копіювання даних, збережених у внутрішній пам’яті та на карті пам’яті
Про файли баз даних
Не використовуйте і не зберігайте фотоапарат у таких місцях
Перенесення
Температура використання
Конденсат
Вбудовані функції цього фотоапарата
Про сумісність даних зображень
Примітки щодо рідкокристалічного дисплея та об’єктива

### Резервне копіювання даних, збережених у внутрішній пам’яті та на карті пам’яті

Не вимикайте фотоапарат, не виймайте батарею і не виймайте карту пам’яті, коли світиться індикатор доступу. В іншому випадку дані, збережені у внутрішній пам’яті, або карту пам’яті може бути пошкоджено. Для захисту даних робіть резервну копію.

### Про файли баз даних

Якщо вставити карту пам’яті без бази даних у фотоапарат та увімкнути живлення, частину об’єму карти буде використано для автоматичного створення бази даних. Може знадобитися деякий час, перед тим як можна буде розпочати наступну операцію.

### Не використовуйте і не зберігайте фотоапарат у таких місцях

- У надто гарячому, холодному чи вологому місці
  Внаслідок зберігання у таких місцях, як наприклад салон автомобіля, припаркованого під прямим сонячним промінням, корпус фотоапарата може деформуватися, і це може призвести до виникнення несправності.

- Під прямим сонячним промінням або поблизу обігрівача
  Корпус фотоапарата може втратити колір і деформуватися, і це може призвести до виникнення несправності.

- У місцях, що піддаються сильній вібрації

- У місцях, де поширюються магнітні хвилі

- У піщаних або запилених місцях
  Будьте обережними, щоб пісок або пил не потрапили у фотоапарат. Це може призвести до несправності фотоапарата і, у деяких випадках, цю несправність не вдасться усунути.

### Перенесення

- Не сідайте, тримаючи фотоапарат у задній кишені штанів чи спідниці, оскільки це може призвести до виникнення несправності або пошкодження фотоапарата.

### Температура використання

- Фотоапарат призначено для використання за температури від 0°C до 40°C. Зйомка у дуже гарячих або холодних місцях поза межами зазначеного температурного діапазону не рекомендується.

### Конденсат

- Якщо фотоапарат потрапляє безпосередньо з холодного у тепле приміщення, усередині або назовні фотоапарата може утворитися конденсат. Цей конденсат може спричинити несправність фотоапарата.

- У разі утворення конденсації вологи вимкніть фотоапарат і почекайте приблизно годину, поки волога випарується. Пам’ятайте, що у разі здійснення зйомки, коли всередині об’єктива залишається волога, Вам може не вдатися записати чіткі зображення.

### Вбудовані функції цього фотоапарата

- У цьому посібнику описано функції пристроїв, сумісних/несумісних з TransferJet. Щоб перевірити, чи фотоапарат підтримує функцію TransferJet, перевірте наявність поданої нижче позначки внизу на фотоапараті.
  Пристрій, сумісний із TransferJet: (TransferJet)

### Про сумісність даних зображень

- Фотоапарат відповідає універсальному стандарту DCF (Design rule for Camera File system), встановленому JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Компанія Sony не гарантує відтворення фотоапаратом зображень, знятих або відредагованих за допомогою іншого пристрою, чи відтворення іншим пристроєм зображень, знятих за допомогою цього фотоапарата.

### Примітки щодо рідкокристалічного дисплея та об’єктива

- Рідкокристалічний дисплей виготовлено за використання високоточної технології, і завдяки цьому ефективно використовується понад 99,99% пікселів. Однак на рідкокристалічному дисплеї можуть з’являтися крихітні чорні і/або яскраві цятки (білого, червоного, синього або зеленого кольору). Наявність цих цяток є звичним наслідком виробничого процесу і жодним чином не впливає на запис зображення.

- Тривалий вплив прямих сонячних променів на рідкокристалічний дисплей може призвести до несправності пристрою. Слід бути обережним, розміщуючи фотоапарат поблизу вікна або на відкритому повітрі.

- Не тисніть на рідкокристалічний дисплей. Екран може знебарвитись, і це може призвести до несправності пристрою.

- У холодному середовищі зображення на рідкокристалічному дисплеї можуть відтворюватись з ефектом «шлейфа». Це не є ознакою несправності.

- Будьте обережними, щоби не вдарити рухомий об’єктив, і не застосовуйте до нього сили.

Нагору