Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstranění problémů > Výstražné indikátory a zprávy > Zprávy

## Zprávy

Jestliže se zobrazí následující zprávy, řiďte se pokyny.

- Kapacita akumulátoru je nízká. Okamžitě nabijte blok akumulátorů. Indikátor může blikat, i když má akumulátor ještě 5 až 10 minut zbývajícího času. Záleží na podmínkách používání nebo typu akumulátorů.

K použití jen s kompa- tibilními akumulátory

- Vložený akumulátor není blok akumulátorů typu NP-BN ani NP-BN1.

Chyba systému

- Vypněte a pak znovu zapněte napájení.

Přehřátí fotoaparátu
Nechte jej vychladnout

- Teplota fotoaparátu vzrostla. Napájení se může automaticky vypnout nebo nebude možné nahrávat video. Ponechejte fotoaparát na chladném místě, dokud teplota neklesne.

Chyba vnitřní paměti

- Vypněte a pak znovu zapněte napájení.

Opět vložte paměťovou kartu

- Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít.[Detaily]

- Konektorová část paměťové karty je znečištěna.

- Paměťová karta je poškozena.

Chyba typu paměťové karty

- Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít. [Detaily]

Chyba formátování vnitřní paměti
Chyba formátování paměťové karty

- Médium znovu naformátujte. [Detaily]

Paměťová karta uzamčena

- Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je v poloze LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy pro nahrávání.

Paměťová karta jen ke čtení

- Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této paměťové kartě.

Nejsou snímky

- Ve vnitřní paměti nejsou žádné snímky, které by mohly být přehrány.

- V této složce na paměťové kartě nejsou nahrány žádné snímky, které lze přehrát.

Chyba složky

- Na paměťové kartě již existuje složka se stejnými prvními třemi číslicemi (například: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku nebo vytvořte novou složku. [Detaily] [Detaily]

Nelze vytvářet složky

- Na paměťové kartě existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém případě nelze vytvářet složky.

Nelze zobrazit soubor

- Během přehrávání snímku došlo k chybě.
  Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.

Složka jen ke čtení

- Vybrali jste složku, kterou nelze nastavit jako nahrávací složku ve fotoaparátu. Vyberte jinou složku. [Detaily]

Chráněný soubor

- Odstraňte ochranu. [Detaily]

Nadm. vel. snímku

- Přehráváte snímek velikosti, kterou nelze na fotoaparátu přehrávat.

Nelze najít obličej pro retušování

- Ne všechny snímky lze retušovat.

(Indikátor varování při otřesech)

- Nedostatek světla může být příčinou chvění fotoaparátu. Použijte blesk nebo fotoaparát zajistěte montáží na stativ.

Vypněte a znovu zapněte

- Vada objektivu.

VGA není podporován s touto paměťovou kartou

- Chcete-li nahrávat videoklipy, je doporučeno použít paměťovou kartu s kapacitou 1 GB nebo větší.

Maximální počet snímků již vybrán

- Pomocí funkce [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů.

- Značku (Tisk) můžete přidat až k 999 souborům.

Činnost nelze vykonat v nepodporovaných souborech

- Zpracovávání a další editační funkce fotoaparátu nelze aplikovat na obrazové soubory, které byly zpracovány pomocí počítače nebo na snímky pořízené jinými fotoaparáty.

Už není místo ve vnitřní paměti
Vymazat všechny snímky?

- Vnitřní paměť je plná. Chcete-li nahrávat do vnitřní paměti, zvolte [Ano] a vymažte nepotřebné snímky.

Zpět nahoru