Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Scenegenkendelse

## Scenegenkendelse

Avanceret tilstand
Kameraet registrerer automatisk optageforholdene og optager derefter billedet. Når der registreres en bevægelse, forøges ISO-følsomheden i henhold til bevægelsen for at reducere motivslør (Bevægelsesregistrering).
Kameraet genkender følgende typer scener. Når kameraet har bestemt den optimale scene, viser kameraet det modsvarende ikon og guide.
(Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Modlys), (Modlysportræt), (Landskab), (Makro), (Portræt)

1. MENU (Opt. funkt.) (Intelligent auto) (Scenegenkendelse) ønsket tilstand

| (Auto) | Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale indstillinger og optager billedet.
| (Avanceret) | Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale indstillinger. Når kameraet genkender (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Modlys) eller (Modlysportræt), ændrer det automatisk indstillingen og tager et andet billede. Når du optager to fortløbende billeder, skifter farven på + tegnet på -ikonet til grøn. Når der er optaget to billeder, vises de to billeder ved siden af hinanden straks efter optagelsen.

Bemærkninger

- Funktionen Scenegenkendelse fungerer ikke, når du optager billeder med digital zoom.

- De blitzindstillinger, der er til rådighed, er [Auto] og [Fra].

- Disse scener genkendes muligvis ikke afhængigt af situationen.

### Avanceret tilstand

I [Avanceret]-tilstand optager kameraet to efterfølgende billeder med følgende forskellige indstillinger, når det genkender (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Modlys) eller (Modlysportræt)-scener, der har tendens til at blive slørede. Du kan vælge det ønskede billede fra de to billeder, der er optaget.

| Første billede* | Andet billede
| Optager i Langsom synkro | Optager med forøget følsomhed og reducering af rystelser
| Optager i Langsom synkro med det ansigt som blitzen lyser på som guide | Optager med forøget følsomhed, med ansigtet som guide og reducering af rystelser
| Optager med blitz | Optager med justeret baggrundslysstyrke og kontrast (DRO plus)
| Optager med det ansigt som blitzen lyser på som guide | Optager med justeret ansigts- og baggrundslysstyrke og kontrast (DRO plus)

* Når [Blitz] er indstillet til [Auto].
Relateret emne
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top