Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > ISO

## ISO

Προσαρμόζει την ευαισθησία φωτεινότητας όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη σε Αυτόματο πρόγραμμα.

1. MENU (ISO) επιθυμητή λειτουργία

| (Αυτόματα) | Ρυθμίζει την ευαισθησία ISO αυτόματα.
| ////// | Μπορείτε να μειώσετε το θόλωμα των εικόνων σε σκοτεινούς χώρους ή όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα αν αυξήσετε την ευαισθησία ISO (επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό).

Προσαρμογή ευαισθησίας ISO (Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
Η ευαισθησία ISO είναι μια διαβάθμιση ταχύτητας για τα μέσα εγγραφής που ενσωματώνει έναν αισθητήρα εικόνας που λαμβάνει φως. Ακόμη κι όταν η έκθεση είναι η ίδια, οι εικόνες διαφέρουν ανάλογα με την ευαισθησία ISO.
Υψηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια φωτεινή εικόνα ακόμα και σε σκοτεινούς χώρους ενώ αυξάνει την ταχύτητα κλείστρου για να μειωθεί η θολότητα.
Παρόλα αυτά, η εικόνα τείνει να βγαίνει συγκεχυμένη.
Χαμηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια πιο εξομαλυμένη εικόνα.
Παρόλα αυτά, όταν η έκθεση δεν είναι αρκετή, η εικόνα μπορεί να βγει πιο σκοτεινή.
Παρατήρηση

- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο από [ISO AUTO], [ISO 80] έως [ISO 800] όταν η λειτουργία λήψης έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία ριπής ή όταν το [DRO] είναι ρυθμισμένο σε [DRO plus].

Πίσω στην κορυφή