Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση λειτουργίας ΕΓΓ > SteadyShot

## SteadyShot

Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη με μειωμένο κούνημα κάμερας ή θόλωμα του θέματος.

1. Θέστε το διακόπτη λειτουργιών στο (Ακίνητη εικόνα).

1. MENU (Λειτουργία ΕΓΓ) (SteadyShot) στο κουμπί ελέγχου

1. Λήψη με το κουμπί κλείστρου.

Συμβουλές για να αποφεύγετε θολές εικόνες
Αν η κάμερα κουνηθεί κατά λάθος όταν κάνετε λήψη μιας εικόνας, προκύπτει "κούνημα κάμερας".
Από την άλλη πλευρά, αν κουνηθεί το θέμα κατά τη λήψη μιας εικόνας, μπορεί να προκύψει "θόλωμα του θέματος".
Το κούνημα κάμερας και το θόλωμα του θέματος προκύπτουν συχνά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή αργής ταχύτητας κλείστρου, όπως αυτές που συναντώνται σε λειτουργία (Πορτραίτο σε ημίφως) ή (Ημίφως). Σε αυτήν την περίπτωση, τραβήξτε τις φωτογραφίες έχοντας υπόψη τις παρακάτω συμβουλές.
Κούνημα κάμερας
Αν κουνήσετε τα χέρια ή το σώμα σας ενώ κρατάτε την κάμερα και πατάτε το κουμπί κλείστρου, ολόκληρη η οθόνη είναι θολή.

- Χρησιμοποιήστε τρίποδο ή τοποθετήστε την κάμερα σε μια επίπεδη επιφάνεια για να παραμένει σταθερή.

- Τραβήξτε την εικόνα με χρονοδιακόπτη καθυστέρησης 2 δευτερολέπτων και σταθεροποιήστε την κάμερα διατηρώντας τα χέρια σας σταθερά στα πλευρά σας μόλις πατήσετε το κουμπί κλείστρου.

Θόλωμα του θέματος
Παρότι η κάμερα είναι σταθερή, το θέμα κινείται κατά την έκθεση και η λήψη είναι θολή όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου.

- Επιλέξτε λειτουργία (Υψηλή ευαισθησία) στην επιλογή σκηνικού.

- Επιλέξτε υψηλότερη ευαισθησία ISO για να αυξήσετε την ταχύτητα του κλείστρου.

Σχετικό θέμα
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή