Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Εστίαση

## Εστίαση

Εστίαση σε θέματα κοντά στο άκρο της οθόνης
Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης. Χρησιμοποιήστε το μενού όταν δυσκολεύεστε να επιτύχετε σωστή εστίαση με τη λειτουργία αυτόματης εστίασης.
Το AF σημαίνει "Auto Focus" (Αυτόματη εστίαση), που είναι μια λειτουργία η οποία προσαρμόζει αυτόματα την εστίαση.
Το επιλεγμένο καρέ εύρεσης εύρους AF εμφανίζεται στην οθόνη.

1. MENU (Εστίαση) επιθυμητή λειτουργία

| (Πολλαπλή AF) | Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα σε όλο το εύρος του καρέ εύρεσης. Όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση σε λειτουργία λήψης ακίνητων εικόνων, εμφανίζεται ένα πράσινο καρέ γύρω από την περιοχή που βρίσκεται σε εστίαση. Όταν η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι ενεργή, το AF λειτουργεί με προτεραιότητα σε πρόσωπα.
| (Κεντρική AF) | Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα στο κέντρο του καρέ εύρεσης. Αν χρησιμοποιήσετε μαζί τη λειτουργία κλειδώματος AF, μπορείτε να συνθέσετε την εικόνα όπως εσείς θέλετε.
| (Σημειακή AF) | Εστιάζει αυτόματα σε ένα εξαιρετικά μικρό θέμα ή στενή περιοχή. Αν χρησιμοποιήσετε μαζί τη λειτουργία κλειδώματος AF, μπορείτε να συνθέσετε την εικόνα όπως εσείς θέλετε. Κρατήστε την κάμερα σταθερή για να μην ευθυγραμμίσετε λανθασμένα το θέμα και το καρέ εύρεσης εύρους AF.

Παρατηρήσεις

- Όταν χρησιμοποιείτε το [Ψηφιακό ζουμ], το καρέ εύρεσης εύρους AF απενεργοποιείται και εμφανίζεται με μια διάστικτη γραμμή. Σε αυτήν την περίπτωση, η κάμερα λειτουργεί για να εστιάσει στα θέματα στο κέντρο της οθόνης.

- Όταν η λειτουργία εστίασης είναι σε ρύθμιση διαφορετική από [Πολλαπλή AF], δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης προσώπου.

### Εστίαση σε θέματα κοντά στο άκρο της οθόνης

Αν το θέμα δεν είναι εστιασμένο, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Συνθέστε ξανά το στιγμιότυπο ώστε το θέμα να βρίσκεται στο κέντρο του καρέ εύρεσης εύρους AF (A) και πατήστε το κουμπί κλείστρου έως τη μέση για να εστιάσετε στο θέμα (κλείδωμα AF).

1. Όταν η ένδειξη κλειδώματος AE/AF (B) σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη, επιστρέψτε στο πλήρως συντεθειμένο στιγμιότυπο και πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα.

- Εφόσον δεν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά τη διαδικασία όσες φορές απαιτείται.

Σχετικό θέμα
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή