Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Valotuksen tunnistus

## Valotuksen tunnistus

Edistynyt tila
Kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet ja ottaa sitten kuvan. Kun liike tunnistetaan, ISO-herkkyyttä lisätään liikkeen mukaan kohteen epäterävyyden vähentämiseksi (liiketunnistus).
Kamera tunnistaa seuraavat valotustyypit. Kun kamera on määrittänyt optimaalisen valotuksen, se näyttää sitä vastaavan kuvakkeen ja oppaan.
(Hämärä), (Hämärä muotokuva), (Vastavalo), (Vastavalomuotokuva), (Maisema), (Makro), (Muotokuva)

1. MENU (Kuvaustapa) (Älykäs automaattinen) (Valotuksen tunnistus) haluttu tila

| (Auto) | Kun kamera tunnistaa valotuksen, se vaihtaa optimaalisiin asetuksiin ja ottaa kuvan.
| (Lisäasetukset) | Kun kamera tunnistaa valotuksen, se vaihtaa optimaalisiin asetuksiin. Kun kamera tunnistaa valinnan (Hämärä), (Hämärä muotokuva), (Vastavalo) tai (Vastavalomuotokuva), se muuttaa automaattisesti asetusta ja ottaa toisen kuvan. Jos kaksi kuvaa kuvataan peräkkäin, -kuvakkeen +-merkki muuttuu vihreäksi. Kun kaksi kuvaa on otettu, ne näytetään vierekkäin heti kuvauksen jälkeen.

Huomautuksia

- Valotuksen tunnistustoiminto ei toimi, kun kuvataan käyttäen digitaalizoomia.

- Käytettävissä olevat salama-asetukset ovat [Auto] ja [Pois].

- Tilanteen mukaan näitä valotuksia ei välttämättä tunnisteta.

### Edistynyt tila

[Lisäasetukset]-tilassa kamera ottaa peräkkäin kaksi kuvaa toisistaan seuraavasti poikkeavilla asetuksilla, kun se tunnistaa (Hämärä)-, (Hämärä muotokuva)-, (Vastavalo)- tai (Vastavalomuotokuva)-valotuksen, josta tulee helposti epäterävä. Voit valita haluamasi kuvan kahdesta otetusta kuvasta.

| Ensimmäinen kuva* | Toinen kuva
| Kuvaa Hidas suljin -tilassa | Kuvaa lisäämällä herkkyyttä ja vähentämällä tärinää
| Kuvaa Hidas suljin -tilassa käyttäen oppaana kasvoja, joita salama valaisee | Kuvaa lisäämällä herkkyyttä käyttäen kasvoja oppaana ja vähentämällä tärinää
| Kuvaa salaman kanssa | Kuvaa säätäen taustan kirkkautta ja kontrastia (DRO plus)
| Kuvaa käyttäen oppaana kasvoja, joita salama valaisee | Kuvaa säätäen kasvojen ja taustan kirkkautta sekä kontrastia (DRO plus)

* Kun [Salamavalo]-asetuksena on [Auto].
Liittyvä aihe
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös