Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Changement des réglages > Réglages Pr de vue > Zoom numérique

## Zoom numérique

Facteur de zoom total lors de l’utilisation du zoom intelligent (y compris le zoom optique 4×)
Permet de sélectionner le mode de zoom numérique. L’appareil agrandit l’image à l’aide du zoom optique (jusqu’à 4×). Lorsque le facteur de zoom est dépassé, l’appareil utilise le zoom numérique intelligent ou de précision.

1. Placez l’appareil en mode de prise de vue.

1. MENU (Réglages) (Réglages Pr de vue) [Zoom numérique] le mode souhaité

| Intellig () | Agrandit numériquement l’image dans la plage où elle ne sera pas déformée, en fonction de la taille d’image (zoom intelligent).
| Précision () | Toutes les tailles d’image sont agrandies par le facteur de zoom total d’environ 8×, y compris le zoom optique 4×. Notez toutefois que la qualité d’image se dégrade lorsque le facteur de zoom optique est dépassé (zoom numérique de précision).
| Désact | Le zoom numérique est désactivé.

Remarques

- La fonction de zoom numérique est inopérante dans les situations suivantes :

- En mode Panorama par balayage

- En Mode Film

- Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.

- Lorsque [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

- Le zoom intelligent n’est pas disponible lorsque la taille d’image se trouve sur [14M] ou [16:9(11M)].

- La fonction de détection de visage est inopérante lors de l’utilisation du zoom numérique.

### Facteur de zoom total lors de l’utilisation du zoom intelligent (y compris le zoom optique 4×)

Le facteur de zoom pris en charge varie selon la taille d’image.

Taille d’image | Facteur de zoom total
10M | 4,7× environ
5M | 6,7× environ
VGA | 27× environ
16:9(2M) | 9,0× environ

Haut