Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Panorama par balayage

## Panorama par balayage

Vous permet de créer une image panoramique à partir d’images combinées.

1. Placez le commutateur de mode sur (Panorama par balayage).

1. Alignez l’appareil avec l’extrémité du sujet à prendre et enfoncez complètement le déclencheur.

1. Panoramiquez l’appareil jusqu’à l’extrémité du guide (A), en suivant l’indication sur l’écran.

Conseils pour la prise d’une image panoramique
Panoramiquez l’appareil en arc à une vitesse constante dans le sens indiqué sur l’écran. Les sujets au repos sont plus adaptés à la prise de vue panoramique que les sujets en mouvement.
Rayon le plus court possible.
Sens vertical
Sens horizontal

- Tout d’abord, enfoncez le déclencheur à mi-course afin de pouvoir verrouiller la mise au point, l’exposition et la balance des blancs. Puis enfoncez complètement le déclencheur et panoramiquez ou inclinez l’appareil.

- Si une section avec des formes ou un paysage très variés est concentrée au bord d’un écran, la composition de l’image peut échouer. Dans ce cas, réglez la composition du cadre de sorte que la section soit au centre de l’image, puis effectuez à nouveau la prise de vue.

Conseils pour prendre une image panoramique sur 360°
Cet appareil photo est équipé d’une fonction de prise de vue panoramique, capable de prendre une image panoramique sur pratiquement 360 degrés.
Appuyez sur MENU placez [Taille Img] sur [360°] et prenez une image panoramique.
Vous pouvez afficher des images panoramiques par défilement avec cet appareil.

- Appuyez sur MENU [Orientation de prise de vue] sélectionnez [Droite] ou [Gauche]. Il n’est pas possible de sélectionner [Haut] et [Bas] pour [Orientation de prise de vue] lors de la prise de vue d’images panoramiques sur 360°.

- Il est possible que l’image effectivement enregistrée ne couvre pas 360 degrés, en fonction du sujet ou de la manière dont il est photographié.

Remarques

- Si vous ne pouvez pas panoramiquer sur tout le sujet dans le temps imparti, une zone grise se produit sur l’image combinée. Si cela se produit, déplacez plus rapidement l’appareil pour enregistrer une image panoramique complète.

- Plusieurs images étant jointes ensemble, la partie de jointure ne sera pas enregistrée régulièrement.

- Dans des conditions de faible éclairage, il se peut que les images panoramiques soient floues ou que la prise de vue ne soit pas réussie.

- Sous des éclairages qui papillotent, comme les éclairages fluorescents, la luminosité ou la couleur de l’image combinée ne sera pas toujours la même.

- Lorsque l’angle total de la prise de vue panoramique et l’angle verrouillé AE/AF sont très différents en ce qui concerne la luminosité, la couleur et la mise au point, la prise de vue ne sera pas réussie. Si cela se produit, modifiez l’angle verrouillé AE/AF et recommencez la prise de vue.

- Le Panorama par balayage n’est pas adapté aux situations suivantes :

- Sujets en mouvement

- les sujets sont trop près de l’appareil

- images avec peu de contraste, telles que celles du ciel, d’une plage de sable ou d’une pelouse

- images avec des changements constants, telles que celles de vagues ou de cascades

- Vous ne pouvez pas créer d’images panoramiques dans les situations suivantes :

- Vous panoramiquez trop rapidement ou trop lentement.

- Il y a trop de tremblement de l’appareil.

Rubrique associée
Affichage des images panoramiques par défilement
Orientation de prise de vue
Taille Img
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut