Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > A felvételi üzemmód (FELV. ümód) beállításai > SteadyShot

## SteadyShot

Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép remegésének hatását, illetve az elmosódást csökkentve fényképezzen.

1. Állítsa az üzemmódkapcsolót (Fénykép) állásba.

1. MENU (FELV. ümód) (SteadyShot) a vezérlőgombon

1. Fényképezzen az exponálógombbal.

Tippek az elmosódottság megelőzésére
Egy kép készítésekor a fényképezőgépet akaratlanul is elmozdítjuk, ez a „fényképezőgép remegése”.
Ha a tárgy mozdul el a fényképezés közben, azt „bemozdulásnak” nevezik.
A fényképezőgép remegése és a tárgy elmosódása gyakran előfordul rossz fényviszonyok vagy alacsony zársebesség mellett, ami például a (Szürkületi portré) vagy a (Szürkület) üzemmódban jelentkezik. Ilyen esetben az alábbi ötletek figyelembevételével fényképezzen.
A fényképezőgép remegése
Ahogy a fényképezőgépet tartja, és lenyomja az exponálógombot, a keze vagy a teste elmozdul, és az egész kép elmosódott lesz.

- Használjon állványt, vagy egy sík felületre helyezve tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet.

- Fényképezzen 2 másodperces késleltetésű időzítővel, valamint tartsa mozdulatlanul a fényképezőgépet úgy, hogy az exponálógomb megnyomása után magához szorítja a karját.

Bemozdulás
A fényképezőgép nem mozog, ám a tárgy exponálás közben elmozdul, így az exponálógomb lenyomása után a felvétel elmosódott lesz.

- Válassza az (Nagyérzékenység) üzemmódot a Színhelyválasztás menüben.

- Válasszon nagyobb ISO-érzékenységet, hogy nagyobb legyen a zársebesség.

Kapcsolódó témakörök
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU elemek
Vissza a tetejére