Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Dim. imm.

## Dim. imm.

Dimensione dell’immagine quando si riprendono i fermi immagine
Dimensione dell’immagine nel Modo facile
Dimensione dell’immagine quando si riprende il panorama in movimento
Dimensione dell’immagine quando si riprendono i filmati.
La dimensione dell’immagine determina la dimensione del file di immagine che viene registrato quando si scatta un’immagine.
Maggiore è la dimensione dell’immagine, più dettagli saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di formato grande. Minore è la dimensione dell’immagine, più immagini possono essere registrate.

1. MENU (Dim. imm.) dimensione desiderata

“Qualità dell’immagine” e “dimensione dell’immagine”
Un’immagine digitale è composta da una serie di piccoli punti denominati pixel.
Se contiene molti pixel (A), l’immagine si ingrandisce, ci vuole più memoria e l’immagine si visualizza ben dettagliatamente. La “dimensione dell’immagine” è indicata dal numero di pixel. Anche se non è possibile vedere le differenze sullo schermo della fotocamera, i dettagli precisi e il tempo di elaborazione dei dati variano quando si stampa o si visualizza l’immagine su uno schermo del computer.

1. Dimensione dell’immagine: 14M

4320 pixel × 3240 pixel = 13.996.800 pixel

1. Dimensione dell’immagine: VGA

640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Molti pixel
(Buona qualità dell’immagine e dimensione grande del file)
Pochi pixel
(Qualità scadente dell’immagine, ma dimensione piccola del file)

### Dimensione dell’immagine quando si riprendono i fermi immagine

| Dimensione dell’immagine | Note per l’uso | Numero di immagini | Stampa
| (4320×3240) | Per stampe fino al formato A3+ | Inferiore Maggiore | Fine Scadente
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Per le stampe da 10×15 cm fino al formato A4
| (640×480) | Per gli allegati e-mail
| (4320×2432) | Per la visione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A3 | Inferiore Maggiore | Fine Scadente
| (1920×1080) | Per la visione su un televisore ad alta definizione

Nota

- Quando si stampano i fermi immagine registrati con un rapporto di aspetto 16:9 o le immagini panoramiche, entrambi i bordi potrebbero essere tagliati.

### Dimensione dell’immagine nel Modo facile

| Grande | Riprende le immagini nel formato [14M].
| Piccola | Riprende le immagini nel formato [5M].

### Dimensione dell’immagine quando si riprende il panorama in movimento

| (Standard) (Orizzontale: 4912 × 1080) (Verticale: 3424 × 1920) | Riprende le immagini usando la dimensione standard.
| (Ampia) (Orizzontale: 7152 × 1080) (Verticale: 4912 × 1920) | Riprende le immagini usando la dimensione ampia.
| (360°) (Orizzontale: 11520 × 1080) | Riprende le immagini usando il formato a 360°.

### Dimensione dell’immagine quando si riprendono i filmati.

Maggiore è la dimensione dell’immagine, superiore è la qualità dell’immagine.
I filmati ripresi con questa fotocamera saranno registrati nel formato AVI (Motion JPEG), circa 30 fotogrammi al secondo.

| Dimensione dell’immagine del filmato | Note per l’uso
| VGA (640×480) | Per la visione su uno schermo televisivo
| QVGA (320×240) | Per l’invio come un allegato e-mail

Torna all’inizio