Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Prima dell’uso > Nomi delle parti ed elenco delle icone visualizzate sullo schermo > Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

## Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

Elenco delle icone del modo di ripresa
Elenco delle icone del modo di visione
Le icone si visualizzano sullo schermo per indicare lo stato della fotocamera.
È possibile cambiare il display sullo schermo usando DISP (Impost. display schermo) sul tasto di controllo.

### Elenco delle icone del modo di ripresa

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
| Dimensione dell’immagine
| Selezione scena
| Modo di ripresa (Intelligente autom., Programm. automatica, SteadyShot, Panorama in movimento, Modo filmato)
| Icona di Identificazione scena
| Bilanciamento del bianco
| Modo di misurazione esposimetrica
| Avvertimento per la vibrazione
| Identificazione scena
| DRO
| Indicatore di sensibilità rilevamento sorrisi
1.4 | Scala dello zoom

Display | Indicazione
| Blocco AE/AF
ISO400 | Numero ISO
| Otturatore lento NR
125 | Velocità dell’otturatore
F2.8 | Valore dell’apertura
+2.0EV | Valore di esposizione
| Indicatore del quadro del telemetro AF
REGIST. Attesa | Registrazione di un filmato/Attesa del filmato
0:12 | Tempo di registrazione (m:s)

Display | Indicazione
| Cartella di registrazione
96 | Numero di immagini registrabili
100min | Tempo registrabile
| Supporto di registrazione (Scheda di memoria, memoria interna)
| Modo del flash
| Riduzione degli occhi rossi
| Carica del flash

Display | Indicazione
| Autoscatto
C:32:00 | Display di autodiagnosi
| Rilevamento visi
| Impostazioni raffica
| Avvertimento di surriscaldamento
| Quadro del telemetro AF
| Reticolo di misurazione esposimetrica locale

### Elenco delle icone del modo di visione

Display | Indicazione
| Batteria rimanente
| Avvertimento di batteria quasi esaurita
| Dimensione dell’immagine
| Proteggi
| Ordine di stampa (DPOF)
| Zoom di riproduzione

Display | Indicazione
101-0012 | Numero della cartella-del file
2011 1 1 12:00 AM | Data/ora registrata dell’immagine di riproduzione

Display | Indicazione
| Cartella di riproduzione
12/12 | Numero dell’immagine/Numero di immagini registrate nella cartella selezionata
| Supporto di riproduzione (Scheda di memoria, memoria interna)
| Cambiamento di cartella
| Modo di misurazione esposimetrica
| Modo del flash
| Bilanciamento del bianco
ISO400 | Numero ISO

Display | Indicazione
C:32:00 | Display di autodiagnosi
+2.0EV | Valore di esposizione
500 | Velocità dell’otturatore
F2.8 | Valore dell’apertura
| Riproduzione
| Barra di riproduzione
00:00:12 | Contatore
| Volume

Torna all’inizio