Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Bildestørr.

## Bildestørr.

Bildestørrelse for opptak av stillbilder
Bildestørrelse i enkel modus
Bildestørrelse for opptak av panoramabilder
Bildestørrelse for opptak av film
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.

1. MENU (Bildestørr.) ønsket størrelse

Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler.
Hvis bildet inneholder et stort antall piksler (A), blir det stort, det legger beslag på mye minne, og det vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.

1. Bildestørrelse: 14M

4320 piksler × 3240 piksler = 13 996 800 piksler

1. Bildestørrelse: VGA

640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Få piksler
(Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)

### Bildestørrelse for opptak av stillbilder

| Bildestørrelse | Retningslinjer for bruk | Antall bilder | Skrive ut
| (4320×3240) | For utskrifter med format på opptil A3+ | Færre Flere | Fin Grov
| (3648×2736)
| (2592×1944) | For utskrifter med format fra 10×15 cm opptil A4
| (640×480) | For e-postvedlegg
| (4320×2432) | For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i opptil A3- format | Færre Flere | Fin Grov
| (1920×1080) | For visning på en HD-TV (High Definition-TV)

Merk

- Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold 16:9, eller panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.

### Bildestørrelse i enkel modus

| Stor | Tar bilder med størrelsen [14M].
| Liten | Tar bilder med størrelsen [5M].

### Bildestørrelse for opptak av panoramabilder

| (Standard) (Horisontalt: 4912 × 1080) (Vertikalt: 3424 × 1920) | Fotograferer med standard bildestørrelse.
| (Vid) (Horisontalt: 7152 × 1080) (Vertikalt: 4912 × 1920) | Fotograferer med vid bildestørrelse.
| (360°) (Horisontalt: 11520 × 1080) | Tar bilder i formatet 360°.

### Bildestørrelse for opptak av film

Jo større bildestørrelse, desto høyere bildekvalitet.
Filmopptak som gjøres med dette kameraet, lagres i formatet AVI (Motion JPEG) med rundt 30 bilder per sekund.

| Filmbildestørrelse | Retningslinjer for bruk
| VGA (640×480) | For visning på TV-skjerm
| QVGA (320×240) | For filmer som skal sendes som e-postvedlegg

Til toppen