Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Scenegjenkjenning

## Scenegjenkjenning

Avansert modus
Kameraet registrerer automatisk opptaksforholdene og tar deretter bildet. Når kameraet registrerer en bevegelse, økes ISO-følsomheten i samsvar med bevegelsen for å redusere uskarpheter i motivet (bevegelsesregistrering).
Kameraet gjenkjenner følgende scenetyper. Når kameraet har bestemt seg for hva som er den optimale scenen, vises det ikonet og den veiviseren som passer.
(Halvlys), (Halvlysportrett), (Motlys), (Portrett i motlys), (Landskap), (Makro), (Portrett)

1. MENU (REC-modus) (Intelligent auto) (Scenegjenkjenning) ønsket modus

| (Auto) | Når kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale innstillingene og tar bildet.
| (Avansert) | Når kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale innstillingene. Når kameraet gjenkjenner (Halvlys), (Halvlysportrett), (Motlys) eller (Portrett i motlys), endrer det automatisk innstillingen og tar et bilde til. Når du tar to bilder i rask rekkefølge, vil plussmerket + på ikonet bli grønt. Når det tas to rammer, vises de to bildene side om side umiddelbart etter at de er tatt.

Merknader

- Scenegjenkjenningsfunksjonen virker ikke når du tar bilder med digital zoom.

- De tilgjengelige blitsinnstillingene er [Auto] og [Av].

- Det kan hende at disse scenene ikke gjenkjennes, avhengig av situasjonen.

### Avansert modus

I modusen [Avansert] tar kameraet to bilder i rask rekkefølge med ulike innstillinger, som vist nedenfor, når det gjenkjenner scener av typen (Halvlys), (Halvlysportrett), (Motlys) eller (Portrett i motlys) som har en tendens til å bli uklare. Du kan velge hvilket av de to bildene du vil ha.

| Første bilde* | Andre bilde
| Tas i sakte synkroniseringsmodus | Fotografering med økt følsomhet og reduserte rystelser
| Tas i sakte synkroniseringsmodus, med støtte fra det ansiktet blitsen blinker på | Fotografering med økt følsomhet, med støtte fra ansiktet og reduserte rystelser
| Fotografering med blits | Tas med justert bakgrunnslysstyrke og -kontrast (DRO plus)
| Fotografering med støtte fra det ansiktet blitsen blinker på | Tas med justert lysstyrke og kontrast for ansikt og bakgrunn (DRO plus)

* [Blits] er satt til [Auto].
Liknende emne
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen