Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty > Komunikaty

## Komunikaty

Jeżeli pojawią się następujące komunikaty, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

- Mała moc akumulatora. Niezwłocznie naładować akumulator. W zależności od warunków użytkowania lub typu akumulatora, wskaźnik może migać mimo, że pozostały ładunek pozwala jeszcze na 5-10 minut użytkowania.

Można używać tylko z odpowiednim akumulatorem

- Akumulator umieszczony w aparacie to nie akumulator NP-BN lub NP-BN1.

Błąd systemu

- Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.

Aparat jest przegrzany
Poczekaj, aż ostygnie

- Wzrosła temperatura aparatu. Zasilanie może automatycznie się wyłączyć, lub nagrywanie filmów może być niemożliwe. Zostaw aparat w chłodnym miejscu dopóki temperatura nie obniży się.

Błąd pamięci wewnętrznej

- Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.

Włóż ponownie kartę pamięci

- Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie.[Szczegóły]

- Złącze karty pamięci jest zanieczyszczone.

- Karta pamięci jest uszkodzona.

Błąd rodzaju karty pamięci

- Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie. [Szczegóły]

Błąd formatowania pamięci wewnętrznej
Błąd formatowania karty pamięci

- Sformatować ponownie nośnik danych. [Szczegóły]

Blokada karty pamięci

- Używana jest karta pamięci z przełącznikiem blokady zapisu, który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania.

Karta pamięci tylko z możliwością odczytu

- Aparat nie może nagrywać ani usuwać obrazów na tej karcie pamięci.

Brak obrazów

- W pamięci wewnętrznej aparatu nie zostały nagrane żadne obrazy, które mogłyby zostać odtworzone.

- W tym katalogu na karcie pamięci nie zostały zapisane żadne obrazy, które mogłyby zostać odtworzone.

Błąd katalogu

- Na karcie pamięci istnieje już katalog o tych samych trzech pierwszych cyfrach (na przykład: 123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz inny folder lub utwórz nowy folder. [Szczegóły] [Szczegóły]

Więcej kat niemożliwe

- Na karcie pamięci istnieje już katalog o nazwie zaczynającej się od „999”. Nie można w takim razie utworzyć kolejnych katalogów.

Wyświetlenie pliku

- Wystąpił błąd podczas odtwarzania obrazu.
  Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.

Kat. tylko do odczytu

- Wybrany został katalog, który nie może być nastawiony na aparacie jako katalog nagrywania. Wybierz inny katalog. [Szczegóły]

Plik chroniony

- Usunąć ochronę. [Szczegóły]

Za duży rozmiar obrazu

- Odtwarzany jest obraz o rozmiarze, który nie może zostać odtworzony na tym aparacie.

Nie można wykryć twarzy do retuszu

- Zależnie od zdjęcia, wyretuszowanie obrazu może nie być możliwe.

(Wskaźnik ostrzeżenia o wibracji)

- Z powodu niewystarczającej ilości światła może wystąpić wibracja aparatu. Użyj lampy błyskowej lub zamocuj aparat na statywie, aby go unieruchomić.

Wyłącz i włącz zasilanie

- Usterka obiektywu.

Format VGA nie jest obsługiwany przez tę kartę pamięci

- Do nagrywania filmów zalecane jest używanie karty pamięci o pojemności 1 GB lub większej.

Wybrano już maksymalną liczbę obrazów

- Używając opcji [Wiele obrazów], można wybrać maksymalnie 100 plików.

- Można dodać (Znacznik druku) do maksymalnie 999 plików.

Operacja niemożliwa dla nieobsługiwanych plików

- Przetwarzanie i inne funkcje edycji na aparacie nie mogą być wykonane na plikach obrazów, które zostały przetworzone przy użyciu komputera, lub były nagrane innymi aparatami.

Brak miejsca w pamięci wewnętrznej
Skasować wszystkie obrazy?

- Pamięć wewnętrzna jest zapełniona. Aby zapisywać w pamięci wewnętrznej, wybierz [Tak] i skasuj niepotrzebne obrazy.

Powrót do początku