Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów > Komputery

## Komputery

Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer wyposażony w gniazdo „Memory Stick”.

- Sprawdź, czy komputer i czytnik „Memory Stick” obsługują „Memory Stick PRO Duo”. Użytkownicy komputerów i czytników karty „Memory Stick” wykonanych przez producentów innych niż Sony, powinni skontaktować się z tymi producentami.

- Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do komputera. Komputer rozpoznaje kartę „Memory Stick PRO Duo”. [Szczegóły]

Komputer nie rozpoznaje aparatu.

- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, włóż naładowany akumulator.

- Nastaw [Połączenie USB] na [Mass Storage]. [Szczegóły]

- Użyj specjalnego przewodu USB (w zestawie).

- Odłącz specjalny przewód USB od komputera i aparatu oraz prawidłowo podłącz go ponownie.

- Odłączyć wszystko poza aparatem, klawiaturą i myszą od złączy USB komputera.

- Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne urządzenie.

Nie można importować obrazów.

- Podłączyć aparat do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB. [Szczegóły]

- Gdy nagrywasz obrazy używając karty pamięci sformatowanej na komputerze, import obrazów na komputer może być niemożliwy. Nagrywaj używając karty pamięci sformatowanej aparatem. [Szczegóły]

Po wykonaniu połączenia USB, „PlayMemories Home” nie uruchamia się automatycznie.

- Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera.

Nie można wyświetlać obrazów na komputerze.

- Jeżeli używasz „PlayMemories Home”, zobacz „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”. [Szczegóły]

- Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.

Podczas odtwarzania filmu na komputerze, obraz i dźwięk są przerywane zakłóceniami.

- Odtwarzasz film bezpośrednio z pamięci wewnętrznej lub z karty pamięci. Importuj film na komputer, używając „PlayMemories Home” i odtwórz go. [Szczegóły]

Obrazy wyeksportowane na komputer nie mogą być oglądane w aparacie.

- Wyeksportuj je do katalogu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”.

Powrót do początku