Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Utilizar funções de fotografia > Temp. Auto

## Temp. Auto

Foto automática com temporizador de auto-retrato

1. Carregue (Temp. Auto) no botão de controlo.

1. Seleccione o modo desejado com o botão de controlo.

| (Deslig) | Não utiliza o temporizador automático.
| (10 seg) | Regula o temporizador automático para um atraso de 10 segundos. Quando carrega no botão do obturador, a luz do temporizador automático pisca e soa um sinal sonoro até o obturador operar. Para cancelar, carregue novamente .
| (2 seg) | Regula o temporizador automático para um atraso de 2 segundos.
| (Auto-retrato Uma Pessoa) | Regula o temporizador automático para temporizador de auto-retrato. Quando a câmara detecta o número especificado de caras, soa um sinal sonoro e o obturador opera 2 segundos mais tarde.
| (Auto-retrato Duas Pessoas)

Sugestões para evitar desfocagem
Se as suas mãos ou corpo mexem quando segura a câmara e carrega no botão do obturador, ocorre “vibração da câmara”.
A vibração da câmara ocorre frequentemente em condições de fraca iluminação ou baixa velocidade do obturador, tais como aquelas encontradas no modo (Retr. crepúsculo) ou (Crepúsculo).
Para reduzir a vibração da câmara, fotografe com um temporizador automático com um atraso de 2 segundos e estabilize a câmara mantendo os seus braços firmes ao seu lado após carregar no botão do obturador.

### Foto automática com temporizador de auto-retrato

Aponte a lente para si para que o número seleccionado de caras se reflicta no ecrã. O obturador opera automaticamente. Não mova a sua câmara depois de soar o sinal sonoro.

- Pode também fotografar uma imagem carregando no botão do obturador durante esta operação.

Tópico Relacionado
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo