Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Önlemler/Bu fotoğraf makinesi hakkında > Hareketsiz görüntü sayısı ve videoların kayıt süresi > Hareketsiz görüntü sayısı

## Hareketsiz görüntü sayısı

(Birim: Görüntü sayısı)

Boyut | Dahili bellek | Bu fotoğraf makinesiyle formatlanmış hafıza kartı
Yaklaşık 21 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
14M | 3 | 295 | 590 | 1150 | 2350 | 4750
10M | 4 | 395 | 790 | 1550 | 3150 | 6300
5M | 7 | 670 | 1300 | 2650 | 5300 | 10500
VGA | 110 | 9800 | 19500 | 39000 | 78000 | 155000
16:9(11M) | 4 | 360 | 720 | 1400 | 2850 | 5700
16:9(2M) | 23 | 2100 | 4200 | 8400 | 16500 | 33500

Notlar

- Kalan çekilebilir görüntü sayısı 99.999’dan büyük olduğu zaman, “>99999” göstergesi gözükür.

- Başka fotoğraf makineleriyle çekilmiş bir görüntü bu makinede kayıttan gösterildiği zaman, bu görüntü gerçek görüntü boyutunda gözükmeyebilir.

En üste geri dön