Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > REC modu ayarlama > SteadyShot

## SteadyShot

Daha az fotoğraf makinesi titremesi veya özne bulanıklığıyla çekim yapmanızı sağlar.

1. Mod değiştirme anahtarını (Hareketsiz görüntü) seçeneğine ayarlayın.

1. MENU (KAYIT modu) (SteadyShot) kontrol düğmesi üstünde

1. Deklanşörle çekim yapın.

Bulanıklığı önleme önerileri
Tam çekim yaparken fotoğraf makinesi kazayla hareket ederse “makine titremesi” oluşur.
Öte yandan, tam çekim yaparken özne hareket ederse “özne bulanıklığı” oluşabilir.
Fotoğraf makinesi titremesi ve özne bulanıklığı (Alacakaranlık Portre) veya (Alacakaranlık) modunda karşılaşılanlar gibi az ışık veya yavaş örtücü hızı koşullarında sıkça ortaya çıkar. Bu durumda, aşağıdaki tavsiyeleri aklınızda tutarak çekim yapın.
Makine titremesi
Fotoğraf makinesini tutarken ve deklanşöre basarken elleriniz veya vücudunuz hareket eder ve tüm sahne bulanıklaşır.

- Fotoğraf makinesini sabit tutmak için bir üçayak kullanın veya makineyi düz bir yüzey üstüne yerleştirin.

- 2 saniye gecikmeli bir zamanlayıcı ile çekim yapın ve deklanşör düğmesine bastıktan sonra kollarınızı sıkıca vücudunuzun yanında sabit tutarak makinenizi dengeleyin.

Özne bulanıklığı
Fotoğraf makineniz hareketsiz kalsa bile, pozlama sırasında özne hareket eder ve deklanşöre basıldığı zaman görüntü bulanık yakalanır.

- Sahne Seçiminde (Yüksek Hassasiyet) modunu seçin.

- Örtücü hızını arttırmak için daha yüksek bir ISO hassasiyeti seçin.

İlgili Konu
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön